# Trajneri diagnostifikues

## Diagrama e qarqeve

### Legjenda

1. Injektorėt
2. Valvula e injektorėve tė karburantit
3. Pompa e karburantit
4. Valvula e shpejtėsisė boshe
5. DIS-bobina (sistemi i ndezjes sė dyfishtė)
6. Sensori i ajrit
7. Sensori i pozicionit tė regjistrit
8. Sensori i oksigjenit
9. Sensori induktiv i kollodokut
10. Sensori i testatės
11. Sensori i temperaturės sė motorit
12. Sensori i temperaturės sė ajrit
13. Sensori i shpejtėsisė
14. Konektorėt e diagnostifikimit
15. Releja kryesore
16. Releja e pompės sė karburantit
17. Releja e ventilatorit
18. Indikatori i keqfunksionimt tė motorit
19. Celėsi i aksidentit
20. Celėsi elektronik i zhbllokimit
21. Ventilatori i ftohjes

## Vendndodhja

Pompa e karburantit ėshtė nėn ndenjėsen e prapme.

Valvula e matjes sė presionit tė karburantit ėshtė nė tė majtė tė injektorit tė parė.

Rregullatori i presionit ėshtė nė mes tė injektorit tė parė dhe tė dytė. Mbi tė ėshtė lidhur tubi i karburantit dhe nė fund tė tij ėshtė lidhur tubi i vakumit.

Vendndodhjen e siguresave dhe releve do ta gjeni nė fillim tė kutisė sė releve.

Ēelėsin e ndezjes mund ta gjeni nė anėn e djathtė.

## Vlerat e elementėve

### 1. Injektorėt

Rezistenca: 16 Ω

### 2. Valvula e injektorėve tė karburantit

Rezistenca: 35 Ω

### 3. Pompa e karburantit

Rezistenca: 4 Ω
Presioni i njė tubi kur ėshtė lidhur me vakumin: 280kPa (2.8 bar)
Presioni i njė tubi kur nuk ėshtė lidhur me vakumin: 380 kPa (3.8 bar)

### 6. Valvula e shpejtėsisė boshe

Rezistenca: 8 Ω

### 11. Bobinat

Rezistenca primare: 0,2 Ω
Rezistenca sekondare: 4500 Ω

### 31. Matėsi i ajrit

Voltazhi nė dalje:

### 33. Sensori i pozicionit tė regjistrimit

Rezistenca: 5000 Ω
Voltazhi nė dalje:

### 37. Sensori i oksigjenit

Voltazhi nė dalje i varfėr: 0,15 V
Voltazhi ne dalje i pasur: 0,85 V

### 38. Sensori induktiv i kollodokut

Rezistenca: 200 Ω

### 42. Sensori i temperaturės se motorit

Karakteristikė:

### 43. Sensori i temperaturės sė ajrit

Karakteristikė:

### 201. Ēelėsi elektronik i zhbllokimit

Voltazhi nė dalje: 1,5 v

### 208. Ventilatori i radiatorit

Rezistenca: 1 Ω

## Kodet e gabimeve

### Procedura

Kodet e gabimeve lexohen me njė testues OBD.

Kodet e gabimeve mund tė fshihen gjithashtu me kėtė testues.

### Kodet

1. Motori punon nė mėnyrė tė pasur: sensori oksigjenit jashtė kohe
2. Motori punon nė mėnyrė tė varfėr: sensori oksigjenit jashtė kohe
3. Masė ajri del jashtė gamės
4. Pozicioni i regjistrimit jashtė gamės
5. Nuk ka sinjal tė sensorit tė testates
6. Temperatura e ajrit jashtė gamės
7. Temperatura e motorit jashtė gamės
8. Sensori i oksigjenit jashtė pune
9. Nuk ka sinjal tė sensorit induktiv tė kollodokut
10. Gabim nė qarkun e valvulave tė injektorėve tė karburantit
11. Gabim nė qarkun e valvulave tė shpejtėsisė boshe
12. Gabim nė qarkun e bobinės sė injeksioni
13. Gabim nė qarkun e releve kryesore
14. Gabim nė qarkun e releve kryesore
15. Gabim nė qarkun e relesė sė pompės
16. Gabim nė qarkun e relesė sė ventilatorit