# Ndihma e trajnerit diagnostifikues
Help

## Pėrmbajtja

- Hyrje
- Ambienti i motorit
- Menyja

- (Ē) Montim
- Prerjet
- Ēekiēi
- Dėgjimi
- Pastrimi
- Shtyrje
- Mbushje
- Zėvendėsim

- Dritarja e mjeteve

- Paneli i aparaturave
- Multimetėr
- Testuesi OBD
- Llamba e testit
- Testuesi LED
- Kabllo

- Mjete tė tjera
- Ikona e baterisė
- Matjet e lidhjeve
- Teleporter

## Mirė se vini

Mirė se vini nė kartelėn e ndihmės sė EDT.

### E pėrgjithshme

EDT pėrbėhet nga kėto elementė:

- het Ambienti i motorit
- het Menyja (sipėr majtas)
- Kolona e mjeteve (sipėr djathtas dhe e lėvizshme kur aktivizohet)
- Mjete tė tjera (poshtė majtas)
- een Ikona e baterisė (poshtė djathtas)

## Ambienti motorit

E tėrė puna nė menaxhimin e sistemit tė motorit kryhet nė ambientin e motorit.

Kur nuk ėshtė aktivizuar asnjė opsion i menysė, nė ambientin e motorit, treguesi mund tė marrė forma tė ndryshme:

- Lupė zmadhimi me njė plus (kliko pėr ta zmadhuar)
- Lupė zvogėlimi me njė minus (kliko pėr ta zvogėluar)
- Shigjetė pėr majtas, djathtas, lart ose poshtė (kliko pėr tė shkuar nė drejtime tė ndryshme)
- Dorė (kliko pėr tė nxjerrė mėnjanė njė pjesė, pėr ta rivendosur sėrish ose pėr tė ndryshuar vendndodhjen e saj.)

Ju mund tė bėni matje tė lidhjeve dhe telave kur pamja e njė elementi ėshtė krejtėsisht e zmadhuar.

## Menyja

Nė krahun e majtė lart ėshtė menyja. Ajo pėrmban thjesht veglat e punės. Duke klikuar nė njė nga opsionet e menysė, zgjidhet vegla e duhur pėr punė tė ndryshme qė mund tė kryhen nė ambientin e motorit.

Kur njė opsion i menysė ėshtė klikuar, treguesi ndryshon formėn, duke treguar veglėn e zgjedhur. Me veglėn e zgjedhur mund tė kryhen veprime vetėm nė ato vende tė ambientit tė motorit ku shfaqet njė yll mbi tregues.

Shembull. Duke zgjedhur mbushje, pamja e treguesit ndryshon nė njė bidon. Kur treguesi me shenjėn e bidonit ėshtė vendosur mbi grykėn e serbatorit, shfaqet ylli. Duke klikuar me anėn e djathtė tė mausit depozita e karburantit do tė mbushet.

- (Ē) Montim
- Pincė
- Ēekiē
- Aparat dėgjimi
- Pastrues
- Shtyrės
- Mbushės
- Zėvendėsues
- Dalje

Kur zgjidhet opsioni dalje, programi mbyllet dhe do tė shfaqet njė dritare dialogu. Ju duhet tė tregoni se ēfarė problemi ka motori dhe ēfarė veprimesh duhen kryer pėr ta zgjidhur.

### (Ē) Montim

Me opsionin (Ē) Montim treguesi del ne formėn e kaēavidės. Mund tė montohen dhe tė ēmontohen elementė te ndryshėm. Treguesi punon si njė kaēavidė, pincė ose pincė pėrdredhėse

Elementėt mund tė ēmontohen me dorė (si njė lidhės ose kabėll ndezės), mund tė ēmontohen pa nevojėn e kėtij treguesi. Treguesi ėshtė i pėrdorshėm nė elementėt tė cilėt kanė patjetėr nevojė pėr njė mjet ēmontimi

Disa nga elementėt qė mund tė (ē)montohen me kėtė vegėl janė:

- Kandelet e ndezjes
- Valvula e shpejtėsisė boshe
- Sensori induktiv i kollodokut
- Sensorėt e shpejtėsisė
- Disa tuba tė ajrit
- Tuba tė karburantit

### Prerje

Me kėtė tregues ju mund tė prisni telat e njė lidhjeje. Pjesa e prerė do tė zhduket. Mbasi tė jenė prerė telat, lidhja mund tė rregullohet duke vendosur njė tel tė ri tek pikat nė tė cilat janė prerė telat e mėparshėm.

### Ēekiēi

Me kėtė tregues ju mund tė shqitni reletė e ngjitura.

### Dėgjimi

Pėrdorni kėtė tregues pėr tė dėgjuar elemente tė ndryshėm me stetoskop.

Ju mund tė dėgjoni kėta elementė:

- Injektorėt
- Rrugėt e karburantit
- Pompėn e karburantit

### Pastrimi

Me kėtė tregues ju mund tė pastroni lidhjet. Kjo mund tė riparojė kontakte tė kėqija ose rezistenca kontakti.

Elementė tė tjerė tė cilėt mund tė pastrohen janė:

- Kandelet e ndezjes
- Valvula e shpejtėsisė boshe
- Sensori induktiv i kollodokut

Ju mund ta pėrdorni kėtė tregues edhe si njė pilot ndezjeje. Pėr kėtė duhet tė hapni kapakun e kutisė sė filtrit tė ajrit, ose tė lėvizni njė tub nė pjesėn hyrėse tė kolektorit.

### Shtytja

Me kėtė tregues ju mund tė shtypni lidhjet pėr tė bėrė qė njė kontakt i keq tė punojė nė mėnyre tė pėrkohshme.

### Mbushja

Me kėtė tregues ju mund tė mbushni serbatorin me karburant.

Ju mund ta pėrdorni kėtė tregues edhe si njė pilot ndezjeje. Pėr kėtė duhet tė hapni kapakun e kutisė sė filtrit tė ajrit, ose tė lėvizni njė tub nė pjesėn hyrėse tė kolektorit.

### Zėvendėsimi

Me kėtė tregues ju mund tė zėvendėsoni siguresat. Pjesėt e tjera qė do tė ndėrrohen, duhet tė porositen nė fund tė programit.

## Kolona e mjeteve

Kolona lart djathtas pėrmban ikonat e mjeteve. Kur klikoni njė ikonė, njė dritare e rrėshqitshme mjetesh do tė hapet. Kjo dritare do tė qėndrojė e dukshme edhe kur ju kaloni nė njė pamje tjetėr nė ambientin e motorit. Ju mund tė lėvizni dritaren nė ēdo vend duke e tėrhequr atė me maus. Dritarja e mjetit do tė zhduken duke klikuar butonin e vogėl me shenjėn X.

Mjete tė disponueshme janė (nga lart poshtė):

- Paneli aparaturave
- Multimetėr
- Testuesi OBD
- Llamba e testit
- Testuesi LED
- Kabllo
- Eksperti diagnostifikimit

Shėnim. Jo tė tėra mjetet janė tė disponueshme nė tė gjitha situatat e simuluara.

### Paneli aparaturave

#### Elementet e Dritares

Paneli aparaturave pėrmban dy elementė:

- Pedalin e gazit (tėrhiqe me maus)
- Ēelėsin e kuadrit (Tėrhiqe me maus)

Ju mund tė pėrdorni edhe butonat e tastierės pėr tė vėnė nė punė ēelėsin e kuadrit. Duke mbajtur tė shtypur tastin e hapėsirės, ēelėsi shkon nė pozicionin e ndezjes; kur ju e lėshoni atė, ēelėsi kthehet nė pozicionin e hapjes sė kuadrit. Ēelėsi shkon nė pozicionin e fikjes kur ju shtypni tastin shift.

#### Matėsat dhe dritat e paralajmėrimit

Paneli i aparaturave pėrmban matėsa pėr temperaturėn e ftohėsit, shpejtėsinė e motorit (RPM) dhe nivelin e karburantit .

Pjesa e poshtme e panelit tė aparaturave pėrmban dritat e paralajmėrimit (nga e majta nė tė djathtė):

- Temperatura e ftohėsit
- Kontrolli motorit
- Dinamo
- Presioni i vajit
- Niveli karburantit

Matėsat dhe dritat punojnė vetėm kur ēelėsi ėshtė nė pozicionin e hapjes sė kuadrit.

### Multimetri

#### Elementėt e Dritares

Multimetri pėrmban kėta elementė:

- Ēelėsi On/Off (kliko)
- Ēelėsi ushqimit AC/DC (kliko)
- Ēelėsi rrotullues (tėrhiq ose kliko)
- Sondat e testimit (tėrhiqe tek pika e lidhjes nė ambientin e motorit)
- Prizat (kliko pėr tė lėvizur kabllon e kuqe tė testimit)

Duke tėrhequr sondat e testimit tek pikat e lidhjeve nė ambientin e motorit mund tė kryhen matje. Gjithashtu me tėrheqje kthehen nė pozicionin fillestar. Kur njė sondė e testimit ėshtė e lidhur nė njė pikė tė pashfaqur tė ambientit tė motorit, shfaqet njė teleporter.

### Testuesi OBD

#### Elementėt e Dritares

Testuesi OBD ka kėta elementė:

- Ēelėsi On/Off (kliko)
- Butonat e drejtimit (kliko)

Pėr tė pėrdorur testuesin, kuadri duhet tė jetė i hapur; nė rast tė kundėrt, nuk do tė ketė komunikim me njėsinė e kontrollit.

#### Menyja

Testuesi kryen kėto funksione:

- Tė dhėna direkte
  Me kėtė funksion mund tė lexohen vlerat e sensorėve dhe aktuatorėve (pėrdor butonat e drejtimit pėr tė zgjedhur njė njėsi).
- Lexim i kodeve tė gabimeve
  Ky funksion shfaq tė tėrė kodet e gabimeve tė ruajtura (pėrdor butonat e drejtimit pėr tė pare tė tėrė listėn nėse ėshtė e nevojshme).
- Fshirje e kodeve tė gabimeve
  Ky funksion fshin tė tėrė kodet e gabimeve tė ruajtura.

### Llamba testuese dhe testuesi LED

Llamba testuese dhe testuesi LED pėrdoren nė tė njėjtėn mėnyre. Njė pikė e kontaktit realizohet me majėn e aparatit, pika tjetėr me sondėn e testimit. Kur kontakti realizohet nė njė pin tė padukshėm nė pamjet e tanishme tė ambientit tė motorit, do tė shfaqet njė teleporter.

Pozicioni i llambės sė testimit tregon nėse kontakti ėshtė i lidhur me njė pin. Ngjyra e kontaktit tregon gjithashtu nėse ėshtė i lidhur ose jo. Kur ju lėvizni nė njė pamje tjetėr nė ambientin e motorit (shembull, hapni pamjen) lidhja e kontaktit do tė humbasė.

### Telat (me siguresa dhe pa siguresa)

Telat janė tė zhveshur ne skaje dhe mund tė tėrhiqen pėr tė krijuar njė lidhje. Kur njė fund teli ėshtė i lidhur nė njė pin tė padukshėm nė pamjen e tanishme tė ambientit tė motorit, do tė shfaqet njė teleporter.

Telat qė janė lidhur nė anėn e pasme tė njė konektori, do tė qėndrojnė tė lidhur kur e lėmė kėtė konektor nė njė anė. Telat qė janė lidhur nė brendėsi tė njė konektori, do tė shqiten kur ne do ta vendosim kėtė konektor pėrsėri.

Telat mund tė zhduken duke klikuar butonin e mbylljes (njė buton i vogėl x nė majė).

#### Siguresa

Kur njė tel ka siguresė, ajo kontrollohet duke klikuar nė tė. Siguresa mė pas do tė hiqet nga priza e saj. Siguresa tė djegura mund tė zėvendėsohen duke zgjedhur zėvendėso nga menyja dhe duke klikuar nė njė sigurese.

## Mjete tė tjera

Kolona e mjeteve poshtė nė tė majtė pėrmban mjete, tė cilat qėndrojnė nė ambientin e motorit pasi janė pėrdorur. Ikona e mjetit tėrhiqet nė njė vend nė ambientin e motorit. Kur lėshojmė butonin e mausit, mjetet do tė na shfaqen. Mjeti zhduket duke klikuar mbi tė.

Mjetet nė dispozicion (nga e majta nė tė djathtė):

- Pompė karburanti ekstra (tėrhiqe tek pompa origjinale e karburantit deri nė serbator)
- Matės kompresioni (tėrhiqe tek vendi i kandelave, kandela duhet tė ēmontohet)
- Testues kandelash (tėrhiqe tek vendi i kandelės, kandela origjinale duhet tė jetė e montuar)
- Ndezės (tėrhiqe tek bateria)

Shėnim. Jo tė tėra mjetet janė tė disponueshme nė tė gjitha situatat e simuluara.

## Ikona e baterisė

Pėr njė arritje mė tė shpejtė te bateria, ju mund tė klikoni butonin poshtė nė tė djathtė. Te bateria ky buton kthehet nė njė buton mbrapsht, pėr tu kthyer aty ku ishit mė parė.

## Lidhjet e matjeve

Njė tel prove mund tė tėrhiqet pėr tė krijuar njė lidhje. Kur teli i provės ėshtė i lidhur me njė pin jo tė dukshėm nė pamjen qė kemi nė ambientin e motorit, do tė shfaqet njė teleporter.

Lidhjet e matjeve do tė largohen kur teli i provės do tė hiqet, mjeti ėshtė lėvizur (me anė tė butonit tė mbylljes) ose kur konektori nė tė cilin ėshtė lidhur teli i provės ėshtė lėnė nė njė anė ose ėshtė montuar.

## Teleporteri

Njė teleporter shfaq njė lidhje elektrike me njė pin i cili ėshtė i padukshėm nė pamjen aktuale tė ambientit tė motorit. Kur klikoni tek njė teleporter, ju ktheheni tek pamja nė tė cilėn ai pin ėshtė i dukshėm. Kur ju lidhni njė tel nė anėn e pasme tė njė konektori dhe mė pas e lini atė konektor nė njė anė, teleporteri gjithashtu do tė shfaqet. Teleporteri do tė zhduket kur ju tė montoni konektorin pėrsėri.