# Diagnoshandledaren

#### 1187

Inget fel

#### 1188

Motorn startar inte.
Kontrollera denna del: batteri

#### 1189

Motorn startar, men går inte rent.
Kontrollera denna del: tändingslås

#### 1190

Kontrollera denna del: batteri

#### 1191

Motorn startar, men går inte rent.
Kontrollera denna del: styrenhet

#### 1192

Kontrollera denna del: styrenhet

#### 1193

Motorn startar, men går inte rent.
Kontrollera denna del: huvudrelä

#### 1194

Motorn startar, men går inte rent.
Kontrollera denna del: huvudrelä

#### 1195

Motorn startar, men går inte rent.
Kontrollera denna del: pumprelä

#### 1196

Kontrollera denna del: bränslepump

#### 1197

Check engine-lampan är tänd ibland.
Använd diagnosexperten om nödvändigt.
Motorn varvar inte upp.

#### 1198

Check engine-lampan är tänd ibland.
Använd diagnosexperten om nödvändigt.
Motorn går ojämnt.

#### 1199

Check engine-lampan är tänd ibland.
Använd diagnosexperten om nödvändigt.
Motorn går ojämnt.

#### 1200

Check engine-lampan är tänd ibland.
Använd diagnosexperten om nödvändigt.
Motorn går ojämnt.

#### 1201

Check engine-lampan är tänd ibland.
Använd diagnosexperten om nödvändigt.
Motorn går ojämnt.

#### 1202

Check engine-lampan är tänd ibland.
Använd diagnosexperten om nödvändigt.
Motorn varvar inte upp.

#### 1203

Check engine-lampan är tänd ibland.
Använd diagnosexperten om nödvändigt.
Motorn startar, men går inte rent.

#### 1204

Check engine-lampan är tänd ibland.
Använd diagnosexperten om nödvändigt.
Motorn startar, men går inte rent.

#### 1205

Använd diagnosexperten om nödvändigt.
Motorn startar, men går inte rent.

#### 1206

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn stannar.

#### 1207

Motorn varvar inte upp.

#### 1208

Motorn varvar inte upp.

#### 1209

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.

#### 1210

Motorn går ojämnt.

#### 1211

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.

#### 1212

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.

#### 1213

Check engine-lampan är tänd ibland.
Motorn går ojämnt.
Motorn går ojämnt.

#### 1215

Motorn varvar inte upp.

#### 1216

Motorn blir för varm.
Check engine-lampan är tänd ibland.

#### 1217

Motorn startar, men går inte rent.
Kontrollera denna del: tröghetskontakt

#### 1218

Motorn startar, men går inte rent.
Kontrollera denna del: styrenhet

#### 1219

Motorn startar, men går inte rent.
Kontrollera denna del: styrenhet

#### 1220

Motorn blir för varm.
Kontrollera denna del: fläkt

#### 1221

Motorn blir för varm.
Kontrollera denna del: fläkt

#### 1222

Motorn blir för varm.
Kontrollera denna del: fläktrelä

#### 1224

Motorn blir för varm.
Kontrollera denna del: fläktrelä

#### 1225

Motorn startar, men går inte rent.
Kontrollera denna del: tändspole 1

#### 1226

Motorn går ojämnt.
Kontrollera denna del: gasspjällslägesgivare

#### 1227

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Kontrollera denna del: tändkabel 1

#### 1228

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Kontrollera denna del: tändstift 4

#### 1229

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Kontrollera denna del: tändkabel 2

#### 1230

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Kontrollera denna del: tändstift 3

#### 1231

Check engine-lampan är tänd ibland.
Motorn stannar.
Kontrollera denna del: kanisterurluftningsmagnetventil

#### 1232

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Kontrollera denna del: tomgångsventil

#### 1233

Motorn stannar.
Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Kontrollera denna del: tomgångsventil

#### 1234

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Kontrollera denna del: spridare 2

#### 1235

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Kontrollera denna del: spridare 1

#### 1236

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Kontrollera denna del: spridare 3

#### 1237

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Kontrollera denna del: spridare 4

#### 1238

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.
Kontrollera denna del: tändspole 1

#### 1239

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.
Kontrollera denna del: tändspole 2

#### 1240

Motorn varvar inte upp.
Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Kontrollera denna del: tändspole 1

#### 1241

Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.
Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Kontrollera denna del: tändspole 2

#### 1242

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.
Kontrollera denna del: tändspole 1

#### 1243

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.
Kontrollera denna del: tändspole 2

#### 1244

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.
Kontrollera denna del: tändspole 1

#### 1245

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.
Kontrollera denna del: tändspole 2

#### 1246

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Kontrollera denna del: spridare 1

#### 1247

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Kontrollera denna del: spridare 2

#### 1248

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Kontrollera denna del: spridare 3

#### 1249

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Kontrollera denna del: spridare 4

#### 1250

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.
Kontrollera denna del: spridare 1

#### 1251

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.
Kontrollera denna del: spridare 2

#### 1252

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.
Kontrollera denna del: spridare 3

#### 1253

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.
Kontrollera denna del: spridare 4

#### 1254

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.
Kontrollera denna del: spridare 1

#### 1255

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.
Kontrollera denna del: spridare 2

#### 1256

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.
Kontrollera denna del: spridare 3

#### 1257

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.
Kontrollera denna del: spridare 4

#### 1258

Motorn går ojämnt.
Motorn blir för varm.

#### 1259

Motorn varvar inte upp.

#### 1260

Motorn startar inte vid normal arbetstemperatur.
Check engine-lampan är tänd ibland.
Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.

#### 1261

Använd diagnosexperten om nödvändigt.
Motorn går ojämnt.

#### 1262

Motorn blir för varm.

#### 1263

Motorn blir för varm.

#### 1264

Motorn startar, men går inte rent.

#### 1265

Check engine-lampan är tänd ibland.
Motorn varvar inte upp.

#### 1266

Motorn startar, men går inte rent.

#### 1267

Motorn startar, men går inte rent.

#### 1268

Motorn startar, men går inte rent.

#### 1269

Check engine-lampan är tänd ibland.
Motorn startar, men går inte rent.

#### 1270

Check engine-lampan är tänd ibland.
Motorn startar, men går inte rent.

#### 1271

Check engine-lampan är tänd ibland.
Motorn stannar.
Motorn varvar inte upp.

#### 1272

Motorn startar, men går inte rent.

#### 1273

Motorn startar, men går inte rent.

#### 1274

Check engine-lampan är tänd ibland.
Motorn startar, men går inte rent.

#### 1275

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.

#### 1276

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.

#### 1277

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.

#### 1278

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.

#### 1279

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.

#### 1280

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.

#### 1281

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.

#### 1282

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.

#### 1283

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.

#### 1284

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.

#### 1285

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.

#### 1286

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.

#### 1287

Check engine-lampan är tänd ibland.
Motorn startar, men går inte rent.

#### 1288

Check engine-lampan är tänd ibland.
Motorn startar, men går inte rent.

#### 1289

Motorn startar, men går inte rent.

#### 1290

Check engine-lampan är tänd ibland.
Motorn stannar.

#### 1291

Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.

#### 1292

Motorn startar, men går inte rent.

#### 1293

Motorn stannar.

#### 1294

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.

#### 1295

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.

#### 1296

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.

#### 1297

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.

#### 1298

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.

#### 1299

Motorn varvar inte upp.
Motorn går ojämnt.
Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.

#### 1300

Motorn varvar inte upp.
Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.

#### 1301

Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.
Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.

#### 1302

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.

#### 1303

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.

#### 1304

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.

#### 1305

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.

#### 1306

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.
Motorn går ojämnt.

#### 1307

Motorn startar, men går inte rent.

#### 1308

Motorn startar, men går inte rent.

#### 1309

#### 1312

Motorn startar, men går inte rent.

#### 1315

Motorn startar, men går inte rent.

#### 1317

Motorn startar, men går inte rent.

#### 1320

Check engine-lampan är tänd ibland.
Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.

#### 1322

Check engine-lampan är tänd ibland.
Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.

#### 1323

#### 1324

Motorn startar inte.

#### 1325

Motorn startar, men går inte rent.

#### 1326

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.

#### 1327

Check engine-lampan är tänd ibland.
Motorn går ojämnt.

#### 1328

#### 1329

Check engine-lampan är tänd ibland.

#### 1330

Motorn blir för varm.

#### 1332

Motorn blir för varm.

#### 1334

Check engine-lampan är tänd ibland.

#### 1335

Check engine-lampan är tänd ibland.

#### 1338

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.

#### 1341

Kontrollera denna del: tomgångsventil

#### 1342

Kontrollera denna del: tändspole 2

#### 1343

Kontrollera denna del: tändspole 2

#### 1344

Kontrollera denna del: tändspole 1

#### 1345

Kontrollera denna del: tändspole 1

#### 1346

Motorns tomgångsvarvtal oregelbundet.

#### 1347

Motorn varvar inte upp.
Motorn går ojämnt.

#### 1348

Motorn varvar inte upp.
Motorn går ojämnt.

#### 1349

Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.

#### 1350

Motorn går ojämnt.
Motorn varvar inte upp.