# Diagnosetrener

#### 1187

Ingen feil

#### 1189

Motoren starter, men slår seg ikke på.
Kontroller følgende komponent: tenningslås

#### 1190

Kontroller følgende komponent: batteri

#### 1191

Motoren starter, men slår seg ikke på.
Kontroller følgende komponent: kontrollenhet

#### 1192

Kontroller følgende komponent: kontrollenhet

#### 1193

Motoren starter, men slår seg ikke på.
Kontroller følgende komponent: hovedrele

#### 1194

Motoren starter, men slår seg ikke på.
Kontroller følgende komponent: hovedrele

#### 1195

Motoren starter, men slår seg ikke på.
Kontroller følgende komponent: pumperele

#### 1196

Kontroller følgende komponent: drivstoffpumpe

#### 1197

Motorkontrollampen begynner (noen ganger) å lyse.
Bruk eventuelt diagnoseveilederen.
Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1198

Motorkontrollampen begynner (noen ganger) å lyse.
Bruk eventuelt diagnoseveilederen.
Motoren går uregelmessig.

#### 1199

Motorkontrollampen begynner (noen ganger) å lyse.
Bruk eventuelt diagnoseveilederen.
Motoren går uregelmessig.

#### 1200

Motorkontrollampen begynner (noen ganger) å lyse.
Bruk eventuelt diagnoseveilederen.
Motoren går uregelmessig.

#### 1201

Motorkontrollampen begynner (noen ganger) å lyse.
Bruk eventuelt diagnoseveilederen.
Motoren går uregelmessig.

#### 1202

Motorkontrollampen begynner (noen ganger) å lyse.
Bruk eventuelt diagnoseveilederen.
Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1203

Motorkontrollampen begynner (noen ganger) å lyse.
Bruk eventuelt diagnoseveilederen.
Motoren starter, men slår seg ikke på.

#### 1205

Bruk eventuelt diagnoseveilederen.
Motoren starter, men slår seg ikke på.

#### 1206

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren stopper.

#### 1207

Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1208

Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1209

Motoren går dårlig på tomgang.

#### 1210

Motoren går uregelmessig.

#### 1211

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1212

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1213

Motorkontrollampen begynner (noen ganger) å lyse.
Motoren går uregelmessig.
Motoren går uregelmessig.

#### 1215

Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1216

Motoren blir varm.
Motorkontrollampen begynner (noen ganger) å lyse.

#### 1217

Motoren starter, men slår seg ikke på.
Kontroller følgende komponent: treghetsbryter

#### 1218

Motoren starter, men slår seg ikke på.
Kontroller følgende komponent: kontrollenhet

#### 1219

Motoren starter, men slår seg ikke på.
Kontroller følgende komponent: kontrollenhet

#### 1220

Motoren blir varm.
Kontroller følgende komponent: vifte

#### 1221

Motoren blir varm.
Kontroller følgende komponent: vifte

#### 1222

Motoren blir varm.
Kontroller følgende komponent: vifterele

#### 1224

Motoren blir varm.
Kontroller følgende komponent: vifterele

#### 1225

Motoren starter, men slår seg ikke på.
Kontroller følgende komponent: coil 1

#### 1226

Motoren går uregelmessig.
Kontroller følgende komponent: sensor for gassventilposisjon

#### 1227

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Kontroller følgende komponent: tennpluggkabel 1

#### 1228

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Kontroller følgende komponent: tennplugg 4

#### 1229

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Kontroller følgende komponent: tennpluggkabel 2

#### 1230

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Kontroller følgende komponent: tennplugg 3

#### 1231

Motorkontrollampen begynner (noen ganger) å lyse.
Motoren stopper.
Kontroller følgende komponent: ventilasjonsventil for tankutlufting

#### 1232

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Kontroller følgende komponent: tomgangsventil

#### 1233

Motoren stopper.
Motoren går dårlig på tomgang.
Kontroller følgende komponent: tomgangsventil

#### 1234

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Kontroller følgende komponent: innsprøytningsdyse 2

#### 1235

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Kontroller følgende komponent: innsprøytningsdyse 1

#### 1236

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Kontroller følgende komponent: innsprøytningsdyse 3

#### 1237

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Kontroller følgende komponent: innsprøytningsdyse 4

#### 1238

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.
Kontroller følgende komponent: coil 1

#### 1239

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.
Kontroller følgende komponent: coil 2

#### 1240

Motoren får ikke opp turtallet.
Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Kontroller følgende komponent: coil 1

#### 1241

Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.
Motoren går dårlig på tomgang.
Kontroller følgende komponent: coil 2

#### 1242

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.
Kontroller følgende komponent: coil 1

#### 1243

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.
Kontroller følgende komponent: coil 2

#### 1244

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.
Kontroller følgende komponent: coil 1

#### 1245

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.
Kontroller følgende komponent: coil 2

#### 1246

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Kontroller følgende komponent: innsprøytningsdyse 1

#### 1247

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Kontroller følgende komponent: innsprøytningsdyse 2

#### 1248

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Kontroller følgende komponent: innsprøytningsdyse 3

#### 1249

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Kontroller følgende komponent: innsprøytningsdyse 4

#### 1250

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.
Kontroller følgende komponent: innsprøytningsdyse 1

#### 1251

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.
Kontroller følgende komponent: innsprøytningsdyse 2

#### 1252

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.
Kontroller følgende komponent: innsprøytningsdyse 3

#### 1253

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.
Kontroller følgende komponent: innsprøytningsdyse 4

#### 1254

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.
Kontroller følgende komponent: innsprøytningsdyse 1

#### 1255

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.
Kontroller følgende komponent: innsprøytningsdyse 2

#### 1256

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.
Kontroller følgende komponent: innsprøytningsdyse 3

#### 1257

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.
Kontroller følgende komponent: innsprøytningsdyse 4

#### 1258

Motoren går uregelmessig.
Motoren blir varm.

#### 1259

Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1260

Motoren holder seg ikke på korrekt driftstemperatur.
Motorkontrollampen begynner (noen ganger) å lyse.
Motoren går dårlig på tomgang.

#### 1261

Bruk eventuelt diagnoseveilederen.
Motoren går uregelmessig.

#### 1262

Motoren blir varm.

#### 1263

Motoren blir varm.

#### 1264

Motoren starter, men slår seg ikke på.

#### 1265

Motorkontrollampen begynner (noen ganger) å lyse.
Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1266

Motoren starter, men slår seg ikke på.

#### 1267

Motoren starter, men slår seg ikke på.

#### 1268

Motoren starter, men slår seg ikke på.

#### 1271

Motorkontrollampen begynner (noen ganger) å lyse.
Motoren stopper.
Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1272

Motoren starter, men slår seg ikke på.

#### 1273

Motoren starter, men slår seg ikke på.

#### 1275

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1276

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1277

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1278

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1279

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.

#### 1280

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.

#### 1281

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.

#### 1282

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.

#### 1283

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1284

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1285

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1286

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1287

Motorkontrollampen begynner (noen ganger) å lyse.
Motoren starter, men slår seg ikke på.

#### 1288

Motorkontrollampen begynner (noen ganger) å lyse.
Motoren starter, men slår seg ikke på.

#### 1290

Motorkontrollampen begynner (noen ganger) å lyse.
Motoren stopper.

#### 1291

Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1293

Motoren stopper.

#### 1294

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.

#### 1295

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.

#### 1296

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.

#### 1297

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.

#### 1298

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1299

Motoren får ikke opp turtallet.
Motoren går uregelmessig.
Motoren går dårlig på tomgang.

#### 1300

Motoren får ikke opp turtallet.
Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.

#### 1301

Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.
Motoren går dårlig på tomgang.

#### 1302

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1303

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1304

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1305

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1306

Motoren går dårlig på tomgang.
Motoren går uregelmessig.

#### 1307

Motoren starter, men slår seg ikke på.

#### 1308

Motoren starter, men slår seg ikke på.

#### 1309

#### 1312

Motoren starter, men slår seg ikke på.

#### 1315

Motoren starter, men slår seg ikke på.

#### 1317

Motoren starter, men slår seg ikke på.

#### 1320

Motorkontrollampen begynner (noen ganger) å lyse.
Motoren går dårlig på tomgang.

#### 1323

#### 1324

Motoren starter ikke.

#### 1326

Motoren går dårlig på tomgang.

#### 1327

Motorkontrollampen begynner (noen ganger) å lyse.
Motoren går uregelmessig.

#### 1328

#### 1329

Motorkontrollampen begynner (noen ganger) å lyse.

#### 1330

Motoren blir varm.

#### 1332

Motoren blir varm.

#### 1335

Motorkontrollampen begynner (noen ganger) å lyse.

#### 1338

Motoren går dårlig på tomgang.

#### 1341

Kontroller følgende komponent: tomgangsventil

#### 1342

Kontroller følgende komponent: coil 2

#### 1343

Kontroller følgende komponent: coil 2

#### 1344

Kontroller følgende komponent: coil 1

#### 1345

Kontroller følgende komponent: coil 1

#### 1346

Motoren går dårlig på tomgang.

#### 1347

Motoren får ikke opp turtallet.
Motoren går uregelmessig.

#### 1348

Motoren får ikke opp turtallet.
Motoren går uregelmessig.

#### 1349

Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.

#### 1350

Motoren går uregelmessig.
Motoren får ikke opp turtallet.