# Diagnose Trainer
Bediening

## Inhoud

- Introductie
- Motorcompartiment
- Menu

- (De)Monteren
- Knippen
- Tikken
- Luisteren
- Reinigen
- Duwen
- Bijvullen
- Vervangen

- Window-gereedschappen

- Dashboard
- Multimeter
- OBD-tester
- Spanningszoeker
- LED-tester
- Draden

- Overige gereedschappen
- Snelkoppeling naar de accu
- Meetverbindingen
- Teleporter

## Welkom

Welkom bij de hulp voor de Electude Diagnose Trainer.

### Overzicht

Het scherm van de EDT is opgebouwd uit de volgende elementen:

- het motorcompartiment
- het menu (linksboven)
- window-gereedschappen (balk rechtsboven of als zwevend venster als ze geopend zijn)
- overige gereedschappen (balk linksonder)
- een hyperlink naar de accu (icoon rechtsonder)

## Motorcompartiment

In het motorcompartiment worden alle handelingen aan het motormanagementsysteem uitgevoerd.

Als geen optie uit het menu is geactiveerd kan de cursor in het motorcompartiment de volgende vormen aannemen:

- vergrootglas met plus (klik om in te zoomen)
- vergrootglas met min (klik om uit te zoomen)
- pijl naar links, rechts, onder of boven (klik om in de desbetreffende richting te gaan)
- hand (klik om het onderdeel los te halen, weer vast te maken of van stand te veranderen.

Draad- en meetverbindingen kunnen alleen worden gemaakt als er helemaal op een onderdeel is ingezoomd.

## Menu

Links boven op het scherm staat het menu. In het menu staan een aantal cursor-gereedschappen: door op een item in het menu te klikken kunnen speciale handelingen in het motorcompartiment worden verricht.

Wanneer een menu-item wordt geselecteerd verandert de cursor. De geselecteerde handeling kan alleen op die plaatsen in het motorcompartiment worden uitgevoerd waar een sterretje in de cursor verschijnt.

Door bijvoorbeeld de optie "bijvullen" te selecteren, verandert de cursor in een jerrycan. Als met de jerrycan vervolgens over een geopende tankdop wordt bewogen, verschijnt een sterretje in de cursor. Door de linker muisknop in te drukken kan dan de tank worden bijgevuld.

- (de)monteren
- knippen
- tikken
- luisteren
- reinigen
- duwen
- bijvullen
- vervangen
- afsluiten

Als de optie "afsluiten" wordt geselecteerd, wordt het programma be�ndigd. Er moet dan worden opgegeven wat er met de auto moet gebeuren en wat de gestelde diagnose is.

### (De)monteren

Met deze cursor kunnen diverse onderdelen worden gemonteerd of gedemonteerd; de cursor fungeert als schroevendraaier, sleutel of tang.

Onderdelen die handmatig gedemonteerd kunnen worden (zoals een connector of een bougiekabel), kunnen zonder deze cursor worden gedemonteerd. De cursor wordt alleen gebruikt voor onderdelen die in werkelijkheid met behulp van gereedschap moeten worden gedemonteerd.

Enkele onderdelen die kunnen worden ge(de)monteerd zijn:

- bougies
- stationair klep
- inductieve sensor
- snelheidssensor
- diverse luchtslangen
- brandstof toevoer en retour (op de galerij)

### Knippen

Met deze cursor kunnen draden bij een connector worden doorgeknipt. Het doorgeknipte stuk draad verdwijnt dan. Draden die zijn doorgeknipt, kunnen alleen worden hersteld door een nieuwe draadIDH_draden aan te sluiten tussen de meetpunten die de oorspronkelijke draad verbond.

### Tikken

Met deze cursor kunnen plakkende relais worden behandeld.

### Luisteren

Met deze cursor kunnen naar diverse onderdelen worden geluisterd met een stethoscoop.

De onderdelen die kunnen worden beluisterd zijn:

- injectoren
- galerij
- brandstofpomp

### Reinigen

Met deze cursor kunnen connectoren worden gereinigd. Slechte contacten of overgangsweerstanden worden zo verholpen.

Andere onderdelen die gereinigd kunnen worden zijn:

- bougies
- stationair klep
- inductieve sensor

De cursor kan ook worden gebruikt voor een start-pilot. Hiervoor moet het luchtfilter of een slang op het inlaatspruitstuk worden losgehaald.

### Duwen

Met deze cursor kunnen connectoren worden aangeduwd. Een slecht contact wordt zo even opgeheven.

### Bijvullen

Met deze cursor kan de tank worden bijgevuld.

De cursor kan ook worden gebruikt voor een start-pilot. Hiervoor moet het luchtfilter of een slang op het inlaatspruitstuk worden losgehaald.

### Vervangen

Met deze cursor kunnen zekeringen worden vervangen. Alle andere componenten kunnen bij het beëindigen van het programma worden 'besteld'.

## Window-gereedschappen

De balk rechts boven bevat window-gereedschappen. Als op een icoon wordt geklikt verschijnt een venster met het gereedschap. Dit venster blijft geopend, als je naar een ander deel van de motor gaat. De vensters kunnen worden verplaatst door om een willekeurige plaats het venster te verslepen. Een window-gereedschap is weer op te bergen door op de sluit-knop te klikken (de kleine vierkante knop met een kruis).

De volgende gereedschappen zijn aanwezig (van boven naar beneden):

- Dashboard
- Multimeter
- OBD-tester
- Spanningszoeker
- LED-tester
- Draden
- Diagnosebegeleider

Let op: niet alle gereedschappen hoeven beschikbaar te zijn.

### Dashboard

#### Bedieningselementen

Het dashboard bevat twee bedieningselementen:

- gaspedaal (verslepen met muis)
- contactslot (verslepen met muis)

Het contactslot kan ook worden bediend met het toetsenbord. Zolang de spatiebalk is ingedrukt wordt er gestart, zodra de spatiebalk wordt losgelaten blijft de auto op contact staan. De auto wordt van contact af gezet zodra de shift-toets wordt ingedrukt.

#### Meters en controlelampjes

Het dashboard bevat drie meters: motortemperatuur, toerental en brandstof-niveau.

Onderaan het dashboard zijn controlelampjes aanwezig, van links naar rechts:

- motortemperatuur
- check-engine
- dynamo
- oliedruk
- brandstofniveau

De meters en controlelampjes werken alleen als de auto op contact staat.

### Multimeter

#### Bedieningselementen

De multimeter bevat deze bedieningselementen:

- aan/uit schakelaar (klikken met muis)
- AC/DC stand schakelaar (klikken met muis)
- draaiknop met standen (verslepen met muis)
- meetpennen (verslepen met muis naar meetpunt in motorcompartiment)
- meetbussen (klikken met muis om rode meetpen in bus te plaatsen)

Door meetpennen te verslepen kunnen meetverbindingen worden gemaakt en opgeheven. Als een meetpen is verbonden met een meetpunt dat niet zichtbaar is in het motorcompartiment, verschijnt een teleporter.

### OBD-tester

#### Bedieningselementen

De OBD-tester bevat deze bedieningselementen:

- aan/uit schakelaar (klikken met muis)
- navigatie-knoppen (klikken met muis)

Om te tester te gebruiken moet de auto op contact staan, anders kan er geen verbinding met de regeleenheid worden gemaakt.

#### Menu

Met de tester kunnen 3 functies worden uitgevoerd:

- Uitlezen actuele waarden
  Hiermee worden de waarden uitgelezen die de sensoren doorgeven en waarmee de actuatoren worden aangestuurd. Gebruik de navigatie-knoppen om een item te selecteren.
- Foutcodes uitlezen
  Met deze optie worden de aanwezige foutcodes weergegeven. Met de navigatie-knoppen kan (eventueel) door de lijst worden gescrolld.
- Foutcodes wissen
  Door deze optie te selecteren worden alle aanwezige foutcodes gewist.

### Spanningszoeker en LED-tester

De spanningszoeker en de LED-tester bevatten �n meetpen die versleept kan worden om een meetverbinding te maken. Als de meetpen is verbonden met een meetpunt dat niet zichtbaar is in het motorcompartiment, verschijnt een teleporter.

De positie van de spanningszoeker bepaalt of de punt van de spanningszoeker op een meetpunt is aangesloten. De kleur van de punt geeft aan of deze is aangesloten. Als er wordt genavigeerd door het motorcompartiment (bijvoorbeeld in- en uitzoomen) wordt de verbinding van de punt van de spanningszoeker en het meetpunt verbroken.

### Draden (gezekerd en ongezekerd)

Draden bevatten twee koperen uiteinden die versleept kunnen worden om een draadverbinding te maken. Als een draadeinde is verbonden met een meetpunt dat niet zichtbaar is in het motorcompartiment, verschijnt een teleporter.

Draden die aan de achterzijde in een connector worden gestoken blijven verbonden als die connector wordt losgemaakt. Draden aan de binnenzijde van een connector worden verbroken als de connector wordt aangesloten.

Een aangesloten draad kan worden verwijderd door op de sluitknop te drukken (de kleine knop aan de bovenzijde van de draad met het kruis).

#### Zekering

Als een draad gezekerd is kan de zekering worden bekeken door erop te klikken. De zekering wordt dan uit de zekeringhouder gehaald. Defecte zekeringen zijn te vervangen, door in het menu vervangen te kiezen en vervolgens op de zekering te klikken.

## Overige gereedschappen

De balk links onder bevat gereedschappen, die in het motorcompartiment geplaatst kunnen worden. Het icoon van een gereedschap kan worden versleept naar een plaats in het motorcompartiment. Als de muisknop daar losgelaten worden verschijnt het gereedschap. Het gereedschap wordt weer verwijderd door erop te klikken.

De volgende gereedschappen zijn aanwezig (van links naar rechts):

- extra brandstofpomp (verslepen naar de reeds geplaatste brandstofpomp)
- compressiemeter (verslepen naar bougie gat, bougie moet gedemonteerd zijn)
- testbougie (verslepen naar bougie gat, oorspronkelijke bougie moet gedemonteerd zijn)
- starthulp (verslepen naar de accu)

Let op: niet alle gereedschappen hoeven beschikbaar te zijn.

## Snelkoppeling naar de accu

Om snel bij de accu te komen kan de knop rechts onder worden aangeklikt. Bij de accu verandert de knop in een 'terug'-knop waarmee je kunt terugkeren waar je vandaan komt.

## Meetverbindingen

Een meetpen kan worden versleept om een draadverbinding te maken. Als een pen is verbonden met een meetpunt dat niet zichtbaar is in het motorcompartiment, verschijnt een teleporter.

Meetverbindingen worden verbroken zodra de meetpen wordt weggehaald, het meetinstrument wordt opgeborgen (met de sluit-knop) of als de connector waarin de meetpen is gestoken wordt geopend of gesloten.

## Teleporter

Een teleporter visualiseert een elektrische verbinding naar een meetpunt dat niet zichtbaar is op het scherm. Als je op een teleporter klikt, ga je automatisch in het motorcompartiment naar het component waar het meetpunt zich bevindt. Als een draad achter in een connector wordt gestoken en de connector wordt losgemaakt, verschijnt ook een teleporter. Deze verdwijnt weer als de connector wordt gesloten.