Documentatie Motormanagementsysteem EDT

# Diagnose Trainer

## Schema

### Legenda

1. injectoren
2. tankventilatieklep
3. brandstofpomp
4. stationair klep
5. DIS-bobines
6. lucht-massameter
7. gasklep-positiesensor
8. lambda-sensor
9. inductieve sensor op de krukas
10. Hall-sensor op de nokkenas
11. motor-temperatuursensor
12. lucht-temperatuursensor
13. snelheidssensor
14. diagnose stekker
15. hoofdrelais
16. pomprelais
17. ventilator-relais
18. motor-controle lamp
19. botsschakelaar
20. transponder
21. koelventilator

## Locaties

De brandstofpomp zit onder achterbank.

Het ventiel voor brandstofdrukmeting zit links van injector 1

De drukregelaar zit tussen injector 1 en 2. Aan de bovenzijde zit de brandstofleiding, aan de onderzijde zit de vacuumslang.

Locaties zekeringen en relais zijn weergegeven in deksel relaiskast.

Contactslot is bereikbaar via de rechterzijde.

## Specificaties componenten

### 1. Injectoren

Weerstand: 16 Ω

### 2. Tankventilatieklep

Weerstand: 35 Ω

### 3. Brandstofpomp

Weerstand: 4 Ω
Druk bij aangesloten vacuüm: 280 kPa (2.8 bar)
Druk bij losse vacuüm slang: 380 kPa (3.8 bar)

### 6. Stationair klep

Weerstand: 8 Ω

### 11. Bobines

Weerstand primair: 0,2 Ω
Weerstand secundair: 4500 Ω

### 31. Luchtmassameter

Uitgangsspanning:

### 33. Gaskleppositiesensor

Weerstand: 5000 Ω
Uitgangsspanning:

### 37. Lambdasensor

Uitgangsspanning arm: 0,15 V
Uitgangsspanning rijk: 0,85 V

### 38. Inductieve sensor

Weerstand: 200 Ω

### 42. Motortemperatuursensor

Karakteristiek:

### 43. Luchttemperatuursensor

Karakteristiek:

### 201. Transponder

Uitgangsspanning: 1,5 v

### 208. Koelventilator

Weerstand: 1 Ω

## Foutcodes

### Procedure

Foutcodes wordt uitgelezen met de OBD-tester.

Het foutcode-register kan ook worden gewist met deze tester.

### Codes

1. Motor loopt rijk: lambda-sensor time-out
2. Motor loopt arm: lambda-sensor time-out
3. Spanning lucht-massameter out of range
4. Spanning gasklep-positiesensor out of range
5. Geen Hall-signaal
6. Spanning lucht-temperatuursensor out of range
7. Spanning motor-temperatuursensor out of range
8. Spanning lambda-sensor out of range
9. Geen signaal inductieve sensor
10. Defect in circuit van de injectoren
11. Defect in circuit van de tankventilatieklep
12. Defect in circuit van de stationair klep
13. Defect in circuit van de bobines
14. Defect in circuit van het hoofdrelais
15. Defect in circuit van het pomprelais
16. Defect in circuit van het ventilator-relais