# Diagnosinstruktören

## Kopplingsschema

### Teckenförklaring

1. insprutare
2. evakueringssolenoid
3. bränslepump
4. tomgångsventil
5. DIS-spolar
6. luftmassemätare
7. gasspjällslägesgivare
8. syresensor
9. magnetsensor på vevaxel
10. Hallsensor på vevaxel
11. kylvätsketemperaturgivare
12. lufttemperaturgivare
13. varvtalsgivare
14. kontaktdon för diagnos
15. huvudrelä
16. pumprelä
17. fläktrelä
18. kontrollera motorn-lampa
19. tröghetsströmställare
20. transponder
21. kylarfläkt

## Placering

Bränslepumpen sitter placerad under baksätet.

Ventilen för mätning av bränsletrycket sitter på vänster sida om samlingskammaren, nära insprutare 1.

Tryckregulatorn sitter placerad mellan insprutare 1 och 2. Bränsleledningen ansluts längst upp, vakumslangen ansluts längst ner.

Var säkringar och relän sitter placerade visas på reläboxens lock.

Tändningskontakten kan nås från höger sida.

## Komponentspecifikationer

### 1. Insprutare

Resistans: 16 Ω

### 2. Evakueringssolenoid

Resistans: 35 Ω

### 3. Bränslepump

Resistans: 4 Ω
Tryck om vakumslangen är ansluten: 280 kPa (2,8 bar)
Tryck om vakumslangen ej är ansluten: 380 kPa (3,8 bar)

### 6. Tomgångsventil

Resistans: 8 Ω

### 11. Tändspolar

Primärresistans: 0,2 Ω
Sekundärresistans: 4500 Ω

### 31. Luftmassemätare

Utspänning:

### 33. Gasspjällslägesgivare

Resistans: 5000 Ω
Utspänning:

### 37. Syresensor

Utspänning mager: 0,15 V
Utspänning fet: 0,85 V

### 38. Magnetgivare

Resistans: 200 Ω

### 42. Kylvätsketemperaturgivare

Karakteristik:

### 43. Lufttemperaturgivare

Karakteristik:

### 201. Transponder

Utspänning: 1,5 V

### 208. Kylarfläkt

Resistans: 1 Ω

## Felkoder

### Tillvägagångssätt

Felkoderna avläses med OBD-testaren.

Man kan också radera felkoder med testaren.

### Koder

1. Motorn går fett: Time-out för syresensorn
2. Motorn går magert: Time-out för syresensorn
3. Luftmassevärde utanför gränserna
4. Gasspjällsläget utanför gränserna
5. Ingen signal från Hall-sensorn
6. Lufttemperaturen utanför gränserna
7. Kylvätsketemperaturen utanför gränserna
8. Syresensorn utanför gränserna
9. Ingen signal från magnetgivaren
10. Fel i insprutningskretsen
11. Fel i evakueringssolenoidkretsen
12. Fel i tomgångsventilskretsen
13. Fel i tändspolekretsen
14. Fel i huvudreläkretsen
15. Fel i pumpreläkretsen
16. Fel i fläktreläkretsen