# Diagnose trainer

#### 1187

Geen storing

#### 1188

De motor start niet.
Controleer het volgende component: accu

#### 1189

De motor start wel, maar slaat niet aan.
Controleer het volgende component: contactslot

#### 1190

Controleer het volgende component: accu

#### 1191

De motor start wel, maar slaat niet aan.
Controleer het volgende component: regeleenheid

#### 1192

Controleer het volgende component: regeleenheid

#### 1193

De motor start wel, maar slaat niet aan.
Controleer het volgende component: hoofdrelais

#### 1194

De motor start wel, maar slaat niet aan.
Controleer het volgende component: hoofdrelais

#### 1195

De motor start wel, maar slaat niet aan.
Controleer het volgende component: pomprelais

#### 1196

Controleer het volgende component: brandstofpomp

#### 1197

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
Gebruik eventueel de diagnosebegeleider.
De motor komt niet op toeren.

#### 1198

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
Gebruik eventueel de diagnosebegeleider.
De motor loopt onregelmatig.

#### 1199

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
Gebruik eventueel de diagnosebegeleider.
De motor loopt onregelmatig.

#### 1200

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
Gebruik eventueel de diagnosebegeleider.
De motor loopt onregelmatig.

#### 1201

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
Gebruik eventueel de diagnosebegeleider.
De motor loopt onregelmatig.

#### 1202

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
Gebruik eventueel de diagnosebegeleider.
De motor komt niet op toeren.

#### 1203

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
Gebruik eventueel de diagnosebegeleider.
De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1204

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
Gebruik eventueel de diagnosebegeleider.
De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1205

Gebruik eventueel de diagnosebegeleider.
De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1206

De motor loopt slecht stationair.
De motor slaat af.

#### 1207

De motor komt niet op toeren.

#### 1208

De motor komt niet op toeren.

#### 1209

De motor loopt slecht stationair.

#### 1210

De motor loopt onregelmatig.

#### 1211

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.

#### 1212

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.

#### 1213

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
De motor loopt onregelmatig.
De motor loopt onregelmatig.

#### 1214

De motor wordt warm.
De motor loopt slecht stationair.

#### 1215

De motor komt niet op toeren.

#### 1216

De motor wordt warm.
Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.

#### 1217

De motor start wel, maar slaat niet aan.
Controleer het volgende component: botsschakelaar

#### 1218

De motor start wel, maar slaat niet aan.
Controleer het volgende component: regeleenheid

#### 1219

De motor start wel, maar slaat niet aan.
Controleer het volgende component: regeleenheid

#### 1220

De motor wordt warm.
Controleer het volgende component: ventilator

#### 1221

De motor wordt warm.
Controleer het volgende component: ventilator

#### 1222

De motor wordt warm.
Controleer het volgende component: ventilatorrelais

#### 1223

De motor blijft niet op de juiste bedrijfstemperatuur.
Controleer het volgende component: ventilatorrelais

#### 1224

De motor wordt warm.
Controleer het volgende component: ventilatorrelais

#### 1225

De motor start wel, maar slaat niet aan.
Controleer het volgende component: bobine 1

#### 1226

De motor loopt onregelmatig.
Controleer het volgende component: gaskleppositiesensor

#### 1227

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
Controleer het volgende component: bougiekabel 1

#### 1228

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
Controleer het volgende component: bougie 4

#### 1229

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
Controleer het volgende component: bougiekabel 2

#### 1230

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
Controleer het volgende component: bougie 3

#### 1231

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
De motor slaat af.
Controleer het volgende component: tankventilatieklep

#### 1232

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
Controleer het volgende component: stationair klep

#### 1233

De motor slaat af.
De motor loopt slecht stationair.
Controleer het volgende component: stationair klep

#### 1234

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
Controleer het volgende component: injector 2

#### 1235

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
Controleer het volgende component: injector 1

#### 1236

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
Controleer het volgende component: injector 3

#### 1237

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
Controleer het volgende component: injector 4

#### 1238

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.
Controleer het volgende component: bobine 1

#### 1239

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.
Controleer het volgende component: bobine 2

#### 1240

De motor komt niet op toeren.
De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
Controleer het volgende component: bobine 1

#### 1241

De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.
De motor loopt slecht stationair.
Controleer het volgende component: bobine 2

#### 1242

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.
Controleer het volgende component: bobine 1

#### 1243

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.
Controleer het volgende component: bobine 2

#### 1244

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.
Controleer het volgende component: bobine 1

#### 1245

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.
Controleer het volgende component: bobine 2

#### 1246

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
Controleer het volgende component: injector 1

#### 1247

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
Controleer het volgende component: injector 2

#### 1248

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
Controleer het volgende component: injector 3

#### 1249

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
Controleer het volgende component: injector 4

#### 1250

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.
Controleer het volgende component: injector 1

#### 1251

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.
Controleer het volgende component: injector 2

#### 1252

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.
Controleer het volgende component: injector 3

#### 1253

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.
Controleer het volgende component: injector 4

#### 1254

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.
Controleer het volgende component: injector 1

#### 1255

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.
Controleer het volgende component: injector 2

#### 1256

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.
Controleer het volgende component: injector 3

#### 1257

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.
Controleer het volgende component: injector 4

#### 1258

De motor loopt onregelmatig.
De motor wordt warm.

#### 1259

De motor komt niet op toeren.

#### 1260

De motor blijft niet op de juiste bedrijfstemperatuur.
Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
De motor loopt slecht stationair.

#### 1261

Gebruik eventueel de diagnosebegeleider.
De motor loopt onregelmatig.

#### 1262

De motor wordt warm.

#### 1263

De motor wordt warm.

#### 1264

De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1265

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
De motor komt niet op toeren.

#### 1266

De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1267

De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1268

De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1269

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1270

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1271

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
De motor slaat af.
De motor komt niet op toeren.

#### 1272

De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1273

De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1274

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1275

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.

#### 1276

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.

#### 1277

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.

#### 1278

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.

#### 1279

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.

#### 1280

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.

#### 1281

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.

#### 1282

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.

#### 1283

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.

#### 1284

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.

#### 1285

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.

#### 1286

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.

#### 1287

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1288

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1289

De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1290

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
De motor slaat af.

#### 1291

De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.

#### 1292

De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1293

De motor slaat af.

#### 1294

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.

#### 1295

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.

#### 1296

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.

#### 1297

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.

#### 1298

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.

#### 1299

De motor komt niet op toeren.
De motor loopt onregelmatig.
De motor loopt slecht stationair.

#### 1300

De motor komt niet op toeren.
De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.

#### 1301

De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.
De motor loopt slecht stationair.

#### 1302

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.

#### 1303

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.

#### 1304

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.

#### 1305

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.

#### 1306

De motor loopt slecht stationair.
De motor loopt onregelmatig.

#### 1307

De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1308

De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1309

#### 1310

De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1311

De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1312

De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1313

De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1315

De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1316

De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1317

De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1318

De motor slaat af.
De motor loopt slecht stationair.

#### 1319

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1320

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
De motor loopt slecht stationair.

#### 1321

De motor slaat af.
De motor loopt slecht stationair.

#### 1322

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
De motor loopt slecht stationair.

#### 1323

#### 1324

De motor start niet.

#### 1325

De motor start wel, maar slaat niet aan.

#### 1326

De motor loopt slecht stationair.

#### 1327

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.
De motor loopt onregelmatig.

#### 1328

#### 1329

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.

#### 1330

De motor wordt warm.

#### 1331

De motor blijft niet op de juiste bedrijfstemperatuur.

#### 1332

De motor wordt warm.

#### 1333

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.

#### 1334

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.

#### 1335

Het motorcontrolelampje gaat (soms) branden.

#### 1336

De motor slaat af.

#### 1337

De motor slaat af.

#### 1338

De motor loopt slecht stationair.

#### 1341

Controleer het volgende component: stationair klep

#### 1342

Controleer het volgende component: bobine 2

#### 1343

Controleer het volgende component: bobine 2

#### 1344

Controleer het volgende component: bobine 1

#### 1345

Controleer het volgende component: bobine 1

#### 1346

De motor loopt slecht stationair.

#### 1347

De motor komt niet op toeren.
De motor loopt onregelmatig.

#### 1348

De motor komt niet op toeren.
De motor loopt onregelmatig.

#### 1349

De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.

#### 1350

De motor loopt onregelmatig.
De motor komt niet op toeren.