Electude Diagnose Trainer - Bedienung

# Diagnose Trainer
Bedienung

## Inhalt

- Einführung
- Fahrzeugfenster
- Aktionen

- (De)Montieren
- Schneiden
- Anticken
- Abhören
- Reinigen
- Zusammendrücken
- Auffüllen
- Ersetzen

- Universelle Werkzeuge

- Schalttafeleinsatz (Armaturenbrett)
- Multimeter
- OBD-Prüfer
- Spannungssucher
- LED-Prüfer
- Drähte

- Sonstige Werkzeuge
- Abkürzung zur Batterie
- Teleporter

## Einführung

Willkommen bei der Hilfefunktion für den Electude Diagnose Trainer.

### Übersicht

Der Bildschirm des Störungssimulators ist aus den folgenden Elementen aufgebaut:

- Fahrzeugfenster
- Aktionen (links oben)
- universelle Werkzeuge (Balken rechts oben oder als schwebendes Fenster wenn sie geöffnet sind)
- Sonstige Werkzeuge (Balken links unten)
- Schnellzugriff auf die Batterie (Icon rechts unten)

## Fahrzeugfenster

Im Fahrzeugfenster werden alle Aktivitäten am Fahrzeug durchgeführt.

Wenn keine Option aus dem Menü aktiviert ist, kann der Mauszeiger die folgenden Formen annehmen:

- Lupe mit Plus (klicken um einzuzoomen)
- Lupe mit Minus (klicken um auszuzoomen)
- Pfeil nach links, rechts, unten oder oben (klicken um in die betreffende Richtung zu navigieren)
- Hand (klicken um das Bauteil zu lösen, wieder zu befestigen oder die Einbaulage zu verändern.

Draht- und Messverbindungen können nur dann hergestellt werden, wenn völlig auf ein Teil eingezoomt wird.

## Aktionen

Links oben im Bildschirm befindet sich das Menü mit den Aktionen, die an dem Fahrzeug durchgeführt werden können. Durch das Anklicken der Aktions-Items können verschiedene Handlungen an den entsprechenden Teilen des Fahrzeugs durchgeführt werden.

Wenn eine Aktion angeklickt wird, verändert sich der Mauszeiger. Jede Aktion kann nur an bestimmten Stellen am Fahrzeug durchgeführt werden. Wenn sich der Mauszeiger über einem Bauteil befindet, welches die gewählte Aktion zulässt, erscheint ein Sternchen im Mauszeiger.

Wird z.B. die Aktion "auffüllen" ausgewählt, so verändert sich der Mauszeiger in einen Kanister. Wenn der Kanister dann über einen geöffneten Tankdeckel bewegt wird, erscheint ein Sternchen im Cursor. Durch Drücken der linke Maustaste kann dann der Tank jetzt nachgefüllt werden.

Folgende Aktionen können ausgewählt werden:

- (De)Montieren
- Schneiden
- Anticken
- Abhören
- Reinigen
- Zusammendrücken
- Auffüllen
- Ersetzen
- Beenden

Wenn die Option "Beenden" gewählt wird, wird das Programm beendet. Dann muss angegeben werden, was mit dem Fahrzeug geschehen soll und zu welchem Ergebnis Ihre Diagnose geführt hat.

### (De)montieren

Mit dieser Aktion können diverse Bestandteile montiert oder demontiert werden; der Mauszeiger fungiert dabei als Schraubendreher, Schlüssel oder Zange.

Komponenten, die manuell demontiert werden können (wie z.B. die Steckverbinder oder die Zündkabel) können ohne diese Aktion demontiert werden. Diese Aktion wird nur für Teile verwendet, die mit Werkzeug demontiert werden müssen.

Einige Teile, die (de)montiert werden können, sind:

- Zündkerzen
- Leerlaufventil
- induktiver Drehzahlsensor
- Geschwindigkeitssensor
- diverse Luftschläuche
- Kraftstoffleitungen (an der Kraftstoff-Rail)

### Schneiden

Mit dieser Aktion können Drähte an einem Steckverbinder durchgeschnitten werden. Das durchgeschnittene Stück Draht verschwindet dann. Einmal durchgeschnittene Drähte können nicht wieder verbunden werden, sondern müssen durch neue Drähte ersetzt werden. Diese müssen an den Anschlüssen, die der ursprüngliche Draht verbunden hat, angeschlossen werden.

### Anticken

Relais enthalten mechanische Kontakte, die einem gewissen Verschleiß unterliegen. Besonders bei älteren Fahrzeugen verkleben die Ralais-Kontakte manchmal und sorgen für sporadisch reproduzierbare Fehler. Mit der Aktion "Anticken" kann auf solche Relais geklopft werden, sodass sich die Kontakte lösen und das Relais wieder schaltet.

### Abhören

Manche Komponenten machen bestimmte Geräusche, welche auf ihre Funktionsfähigkeit hinweisen können. Bei der Aktion "abhören" können folgende Bauteile mit einem Stetoskop abgehört werden:

- Einspritzventile
- Kraftstoff-Schiene
- Kraftstoffpumpe

### Reinigen

Mit dieser Aktion werden vor allem elektrische Steckverbinder gereinigt. Elektrische Kontaktprobleme oder Übergangswiderstände können auf diese Weise behoben werden.

Außerdem können folgende Teile mit dieser Aktion gereinigt werden:

- Zündkerzen
- Leerlaufventil
- induktiver Drehzahlsensor

Das Reinigungsspray kann auch als Starthilfespray benutzt werden. Hierzu muss der Luftfilterkasten geöffnet werden und etwas Reiningunsmittel auf den Luftfilter gesprüht werden.

### Zusammendrücken

Elektrische Steckverbinder sind nicht selten Ursache für Elektrik-Fehler. Mit dieser Aktion können Sie Verbinder fest zusammendrücken und gelöste Stecker oder verschmutzte Kontakte unschädlich machen. Besonders bei den Zündkerzensteckern ist diese Aktion schnell durchgeführt.

### Auffüllen

Bei dieser Aktion wird der Kraftstofftank aufgefüllt.

Ähnlich wie das Reinigungsspray kann auch der Kraftstoff als Starthilfe benutzt werden. Hierzu muss der Luftfilterkasten geöffnet werden und etwas Kraftstoff auf den Luftfilter gegossen werden.

### Ersetzen

Mit dieser Aktion können defekte Sicherungen ersetzt werden.

Alle anderen Komponenten können auf diese Weise nicht ersetzt werden. Sollten Sie ein anderes Bauteil als eine Sicherung als defekt erklären, so können Sie dies beim Beenden des Programms angeben, dass dieses Teil ausgetauscht werden muss.

## Universelle Werkzeuge

Der Balken rechts oben enthält universelle Werkzeuge, welche sich beim Anklicken in einem separatem Fenster öffnen. Dieses Fenster bleibt solange geöffnet, bis Sie es wieder schließen (Anklicken des kleinen viereckigen Feldes mit dem Kreuz). Sie können das Fenster per Drag-and-Drop an jede beliebige Stelle des Bildschirms verschieben.

Es gibt die folgenden universellen Werkzeuge (von oben nach unten):

- Armaturenbrett
- Multimeter (Vielfachmessgerät)
- OBD-Prüfer
- Spannungssucher
- LED-Prüfer
- Drähte
- Hilfefunktionen

Achtung: nicht alle Werkzeuge müssen verfügbar sein.

### Schalttafeleinsatz (Armaturenbrett)

#### Bedienungselemente

Das Armaturenbrett enthält zwei Bedienungselemente:

- Gaspedal (mit der Maus verschieben)
- Zündschloss (mit der Maus verschieben)

Das Zündschloss kann auch mit der Tastatur bedient werden:

- Leertaste: Zündung ein und Motor starten
- Umschalt-Taste (shift): Zündung aus

#### Instrumente und Kontrollleuchten:

Das Armaturenbrett hat drei Zeigerinstrumente: für Motortemperatur, Motordrehzahl und Kraftstoffvorrat.

Unter dem Armaturenbrett befinden sich die folgenden Kontrollleuchten (von links nach rechts):

- Motortemperatur
- OBD-Kontrollleuchte
- Ladekontrollleuchte
- Öldruck
- Kraftstoff (Reserve)

Die Instrumente und Kontrollleuchten funktionieren nur, wenn die Zündung eingeschaltet ist.

### Multimeter (Vielfachmessgerät)

#### Bedienungselemente

Das Multimeter hat folgende Bedienungselemente:

- AN-/AUS- Schalter (mit der Maus anklicken)
- AC/DC Schalter (mit der Maus anklicken)
- Drehknopf mit diversen Messeinstellungen (mit der Maus verschieben)
- Messspitzen (mit der Maus per drag-and-drop zum Messpunkt im Motorraum verschieben)
- Anschlussbuchsen (mit der Maus klicken, um das Anschlusskabel der roten Messspitze in die entsprechende Buchse zu stecken)

Um eine Messverbindung herzugestellen gehen Sie nach dem drag-and-drop-Prinzip vor:

- Auf die gewünschte Messspitze klicken und Maustaste gedrückt halten
- Messspitze über den entsprechenden Messpunkt schieben (Messspitze verfärbt sich, wenn Kontakt besteht)
- Maustaste loslassen.

Wenn eine Messspitze mit einem Messpunkt verbunden ist, der auf dem Bildschirm nicht sichtbar ist, erscheint ein Teleporter.

Um eine Messverbindung zu entfernen, ziehen Sie die entsprechende Messpitze auf das Multimeter.

### OBD-Prüfer

#### Bedienungselemente

Der OBD-Prüfer hat folgende Bedienelemente:

- AN-/AUS- Schalter (mit der Maus anklicken)
- Navigationsknöpfe (mit der Maus anklicken)

Um den OBD-Prüfer einzusetzen, muss die Zündung eingeschaltet sein, ansonsten kann mit dem Motorsteuergerät keine Verbindung hergestellt werden.

Benutzen Sie die Navigationsknöpfe, um zwischen den Funktionen auszuwählen.

#### Menü

Der OBD-Prüfer hat drei Funktionen:

- Auslesen aktueller Werte
  Hiermit werden verschiedene Sensorwerte und Stellgrößen angezeigt.
- Fehlercode auslesen
  Mit dieser Option werden die abgespeicherten Fehlercodes ausgelesen und angezeigt.
- Fehlercodes löschen
  Durch Wählen dieser Option wird der Fahlerspeicher vollständig gelöscht.

### Spannungssucher und LED-Prüfer

Der Spannungssucher und der LED-Prüfer haben je zwei Messspitzen, die mit der Maus gezogen werden können, um eine Messverbindung herzustellen (drag-and-drop). Wenn die Messspitze mit einem Messpunkt verbunden ist, der auf dem Bildschirm nicht sichtbar ist, erscheint ein Teleporter.

- Eine Messspitze befindet sich direkt an der unteren Seite des Messinstruments, sodass das ganze Instrument mit der Maus verschoben werden muss.
- Die zweite Messspitze ist mit einem Kabel mit dem Instrument verbunden und kann einzeln bewegt werden. Beim Start des Instruments befindet sich diese Messspitze mittig auf dem Instrument.

### Drähte (gesichert und ungesichert)

Die Drähte haben zwei kupferne Enden, die mit der Maus so angeordnet werden können, dass zwei elektrische Kontakte miteinander verbunden werden. Wenn ein Drahtende an einen nicht sichtbaren Messpunkt angeschlossen ist, erscheint ein Teleporter.

Drähte, die in die Rückseite eines Steckverbinders gesteckt werden, bleiben verbunden, wenn der Stecker abgezogen wird. Die Drähte an der Innenseite eines Steckverbinders werden unterbrochen, wenn der Stecker eingesteckt wird.

Ein angeschlossener Draht kann durch Drücken der Schließfläche entfernt werden (das kleine Feld mit dem Kreuz an der Oberseite des Drahts).

#### Sicherung

Wenn ein Draht abgesichert ist, kann man die Sicherung sehen, wenn man darauf klickt. Die Sicherung wird dann aus dem Sicherungshalter geholt. Defekte Sicherungen lassen sich ersetzen, indem Sie im Menü "Ersetzen" wählen und dann auf diese Sicherung klicken.

## Sonstige Werkzeuge

Der Balken links unten enthält Werkzeuge, die im Motorraum benutzt werden können. Das Icon für das Werkzeug kann durch "Gedrückthalten" der Maustaste auf einen anderen Platz im Motorabteil verschoben werden. Wenn die Maustaste dann an entsprechender Stelle losgelassen wird, erscheint dort das Werkzeug. Man kann es wieder entfernen, indem man darauf klickt.

Die folgenden Werkzeuge sind verfügbar (von links nach rechts):

- zusätzliche Kraftstoffpumpe (zur eingebauten Kraftstoffpumpe verschieben)
- Kompressionsmesser (über Zündkerzenloch schieben, Zündkerze muss demontiert sein)
- Testzündkerze (zum Zündkerzenloch schieben, ursprüngliche Zündkerze muss montiert sein)
- Starthilfe (zur Batterie verschieben)

Achtung: nicht alle Werkzeuge müssen verfügbar sein.

## Abkürzung zur Batterie

Um schnell an die Batterie zu kommen, kann der Knopf rechts unten angeklickt werden. Hier verändert sich der Knopf in einen "Zurück"-Knopf, mit dem man dahin zurückkehren kann, wo man hergekommen ist.

## Teleporter

Ein Teleporter visualisiert eine elektrische Verbindung zu einem auf dem Schirm nicht sichtbaren Messpunkt. Wenn man auf einen Teleporter klickt, gelangt man automatisch zu der Komponente, an der sich die Messspitze befindet. Wenn ein Draht hinten in einen Steckverbinder gesteckt wird und der Stecker abgesteckt wird, erscheint auch ein Teleporter. Dieser verschwindet wieder, wenn der Steckverbinder eingesteckt wird.