# Diagnose Trainer

#### 1187

Keine Störung

#### 1188

Der Motor startet nicht.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Batterie

#### 1189

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Zündschloss

#### 1190

Kontrollieren Sie folgende Komponente: Batterie

#### 1191

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Steuergerät

#### 1192

Kontrollieren Sie folgende Komponente: Steuergerät

#### 1193

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Hauptrelais

#### 1194

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Hauptrelais

#### 1195

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Pumpenrelais

#### 1196

Kontrollieren Sie folgende Komponente: Kraftstoffpumpe

#### 1197

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Benutzen Sie die geführte Fehlersuche wenn notwendig.
Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1198

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Benutzen Sie die geführte Fehlersuche wenn notwendig.
Der Motor stottert.

#### 1199

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Benutzen Sie die geführte Fehlersuche wenn notwendig.
Der Motor stottert.

#### 1200

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Benutzen Sie die geführte Fehlersuche wenn notwendig.
Der Motor stottert.

#### 1201

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Benutzen Sie die geführte Fehlersuche wenn notwendig.
Der Motor stottert.

#### 1202

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Benutzen Sie die geführte Fehlersuche wenn notwendig.
Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1203

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Benutzen Sie die geführte Fehlersuche wenn notwendig.
Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1204

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Benutzen Sie die geführte Fehlersuche wenn notwendig.
Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1205

Benutzen Sie die geführte Fehlersuche wenn notwendig.
Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1206

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor geht aus.

#### 1207

Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1208

Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1209

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.

#### 1210

Der Motor stottert.

#### 1211

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1212

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1213

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Der Motor stottert.
Der Motor stottert.

#### 1214

Der Motor wird zu heiß.
Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.

#### 1215

Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1216

Der Motor wird zu heiß.
Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.

#### 1217

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Kraftstoffzufuhr-Sicherheitsschalter

#### 1218

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Steuergerät

#### 1219

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Steuergerät

#### 1220

Der Motor wird zu heiß.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Kühlerventilator

#### 1221

Der Motor wird zu heiß.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Kühlerventilator

#### 1222

Der Motor wird zu heiß.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Lüftungsrelais

#### 1223

Der Motor bleibt nicht auf normaler Betriebstemperatur.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Lüftungsrelais

#### 1224

Der Motor wird zu heiß.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Lüftungsrelais

#### 1225

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Zündspule 1

#### 1226

Der Motor stottert.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Drosselklappengeber

#### 1227

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Zündkabel 1

#### 1228

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Zündkerze 4

#### 1229

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Zündkabel 2

#### 1230

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Zündkerze 3

#### 1231

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Der Motor geht aus.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Aktivkohlefilter-Entlüftungsventil

#### 1232

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Leerlaufventil

#### 1233

Der Motor geht aus.
Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Leerlaufventil

#### 1234

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Einspritzventil 2

#### 1235

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Einspritzventil 1

#### 1236

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Einspritzventil 3

#### 1237

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Einspritzventil 4

#### 1238

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Zündspule 1

#### 1239

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Zündspule 2

#### 1240

Der Motor kommt nicht auf Touren.
Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Zündspule 1

#### 1241

Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.
Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Zündspule 2

#### 1242

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Zündspule 1

#### 1243

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Zündspule 2

#### 1244

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Zündspule 1

#### 1245

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Zündspule 2

#### 1246

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Einspritzventil 1

#### 1247

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Einspritzventil 2

#### 1248

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Einspritzventil 3

#### 1249

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Einspritzventil 4

#### 1250

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Einspritzventil 1

#### 1251

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Einspritzventil 2

#### 1252

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Einspritzventil 3

#### 1253

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Einspritzventil 4

#### 1254

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Einspritzventil 1

#### 1255

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Einspritzventil 2

#### 1256

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Einspritzventil 3

#### 1257

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.
Kontrollieren Sie folgende Komponente: Einspritzventil 4

#### 1258

Der Motor stottert.
Der Motor wird zu heiß.

#### 1259

Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1260

Der Motor bleibt nicht auf normaler Betriebstemperatur.
Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.

#### 1261

Benutzen Sie die geführte Fehlersuche wenn notwendig.
Der Motor stottert.

#### 1262

Der Motor wird zu heiß.

#### 1263

Der Motor wird zu heiß.

#### 1264

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1265

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1266

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1267

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1268

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1269

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1270

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1271

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Der Motor geht aus.
Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1272

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1273

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1274

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1275

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1276

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1277

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1278

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1279

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.

#### 1280

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.

#### 1281

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.

#### 1282

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.

#### 1283

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1284

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1285

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1286

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1287

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1288

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1289

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1290

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Der Motor geht aus.

#### 1291

Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1292

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1293

Der Motor geht aus.

#### 1294

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.

#### 1295

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.

#### 1296

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.

#### 1297

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.

#### 1298

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1299

Der Motor kommt nicht auf Touren.
Der Motor stottert.
Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.

#### 1300

Der Motor kommt nicht auf Touren.
Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.

#### 1301

Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.
Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.

#### 1302

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1303

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1304

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1305

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1306

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
Der Motor stottert.

#### 1307

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1308

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1309

#### 1310

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1311

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1312

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1313

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1315

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1316

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1317

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1318

Der Motor geht aus.
Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.

#### 1319

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1320

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.

#### 1321

Der Motor geht aus.
Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.

#### 1322

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.

#### 1323

#### 1324

Der Motor startet nicht.

#### 1325

Der Motor dreht beim Starten zwar durch, aber springt nicht an.

#### 1326

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.

#### 1327

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.
Der Motor stottert.

#### 1328

#### 1329

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.

#### 1330

Der Motor wird zu heiß.

#### 1331

Der Motor bleibt nicht auf normaler Betriebstemperatur.

#### 1332

Der Motor wird zu heiß.

#### 1333

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.

#### 1334

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.

#### 1335

Die OBD-Kontrollleuchte leuchtet manchmal.

#### 1336

Der Motor geht aus.

#### 1337

Der Motor geht aus.

#### 1338

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.

#### 1341

Kontrollieren Sie folgende Komponente: Leerlaufventil

#### 1342

Kontrollieren Sie folgende Komponente: Zündspule 2

#### 1343

Kontrollieren Sie folgende Komponente: Zündspule 2

#### 1344

Kontrollieren Sie folgende Komponente: Zündspule 1

#### 1345

Kontrollieren Sie folgende Komponente: Zündspule 1

#### 1346

Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.

#### 1347

Der Motor kommt nicht auf Touren.
Der Motor stottert.

#### 1348

Der Motor kommt nicht auf Touren.
Der Motor stottert.

#### 1349

Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.

#### 1350

Der Motor stottert.
Der Motor kommt nicht auf Touren.