# 진단 교육

#### 1187

문제점 없슴

#### 1188

엔진이 기동을 안함
이 부품을 확인하시오: 배터리

#### 1189

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.
이 부품을 확인하시오: 점화 스위치

#### 1190

이 부품을 확인하시오: 배터리

#### 1191

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.
이 부품을 확인하시오: 컨트롤 유니트

#### 1192

이 부품을 확인하시오: 컨트롤 유니트

#### 1193

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.
이 부품을 확인하시오: 메인 릴레이

#### 1194

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.
이 부품을 확인하시오: 메인 릴레이

#### 1195

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.
이 부품을 확인하시오: 펌프 릴레이

#### 1196

이 부품을 확인하시오: 연료 펌프

#### 1197

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
필요 하다면 진단 마법사를 시행하시요.
엔진이 회전하지 않음.

#### 1198

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
필요 하다면 진단 마법사를 시행하시요.
엔진 구동이 불규칙적임.

#### 1199

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
필요 하다면 진단 마법사를 시행하시요.
엔진 구동이 불규칙적임.

#### 1200

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
필요 하다면 진단 마법사를 시행하시요.
엔진 구동이 불규칙적임.

#### 1201

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
필요 하다면 진단 마법사를 시행하시요.
엔진 구동이 불규칙적임.

#### 1202

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
필요 하다면 진단 마법사를 시행하시요.
엔진이 회전하지 않음.

#### 1203

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
필요 하다면 진단 마법사를 시행하시요.
엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1204

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
필요 하다면 진단 마법사를 시행하시요.
엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1205

필요 하다면 진단 마법사를 시행하시요.
엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1206

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진이 정지함.

#### 1207

엔진이 회전하지 않음.

#### 1208

엔진이 회전하지 않음.

#### 1209

엔진의 아이들 상태가 약함.

#### 1210

엔진 구동이 불규칙적임.

#### 1211

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.

#### 1212

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.

#### 1213

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진 구동이 불규칙적임.

#### 1215

엔진이 회전하지 않음.

#### 1216

엔진이 매우과열 되었음.
엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.

#### 1217

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.
이 부품을 확인하시오: 이너시아 스위치

#### 1218

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.
이 부품을 확인하시오: 컨트롤 유니트

#### 1219

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.
이 부품을 확인하시오: 컨트롤 유니트

#### 1220

엔진이 매우과열 되었음.
이 부품을 확인하시오: 펜

#### 1221

엔진이 매우과열 되었음.
이 부품을 확인하시오: 펜

#### 1222

엔진이 매우과열 되었음.
이 부품을 확인하시오: 펜 릴레이

#### 1224

엔진이 매우과열 되었음.
이 부품을 확인하시오: 펜 릴레이

#### 1225

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.
이 부품을 확인하시오: 점화 코일 1

#### 1226

엔진 구동이 불규칙적임.
이 부품을 확인하시오: 스로틀 위치 센서

#### 1227

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
이 부품을 확인하시오: 점화 케이블 1

#### 1228

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
이 부품을 확인하시오: 스파크 플러그 4

#### 1229

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
이 부품을 확인하시오: 점화 케이블 2

#### 1230

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
이 부품을 확인하시오: 스파크 플러그 3

#### 1231

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
엔진이 정지함.
이 부품을 확인하시오: 케니스터 퍼지 솔레노이드

#### 1232

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
이 부품을 확인하시오: 아이들 벨브

#### 1233

엔진이 정지함.
엔진의 아이들 상태가 약함.
이 부품을 확인하시오: 아이들 벨브

#### 1234

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
이 부품을 확인하시오: 인젝터 2

#### 1235

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
이 부품을 확인하시오: 인젝터 1

#### 1236

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
이 부품을 확인하시오: 인젝터 3

#### 1237

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
이 부품을 확인하시오: 인젝터 4

#### 1238

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.
이 부품을 확인하시오: 점화 코일 1

#### 1239

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.
이 부품을 확인하시오: 점화 코일 2

#### 1240

엔진이 회전하지 않음.
엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
이 부품을 확인하시오: 점화 코일 1

#### 1241

엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.
엔진의 아이들 상태가 약함.
이 부품을 확인하시오: 점화 코일 2

#### 1242

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.
이 부품을 확인하시오: 점화 코일 1

#### 1243

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.
이 부품을 확인하시오: 점화 코일 2

#### 1244

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.
이 부품을 확인하시오: 점화 코일 1

#### 1245

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.
이 부품을 확인하시오: 점화 코일 2

#### 1246

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
이 부품을 확인하시오: 인젝터 1

#### 1247

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
이 부품을 확인하시오: 인젝터 2

#### 1248

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
이 부품을 확인하시오: 인젝터 3

#### 1249

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
이 부품을 확인하시오: 인젝터 4

#### 1250

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.
이 부품을 확인하시오: 인젝터 1

#### 1251

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.
이 부품을 확인하시오: 인젝터 2

#### 1252

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.
이 부품을 확인하시오: 인젝터 3

#### 1253

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.
이 부품을 확인하시오: 인젝터 4

#### 1254

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.
이 부품을 확인하시오: 인젝터 1

#### 1255

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.
이 부품을 확인하시오: 인젝터 2

#### 1256

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.
이 부품을 확인하시오: 인젝터 3

#### 1257

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.
이 부품을 확인하시오: 인젝터 4

#### 1258

엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 매우과열 되었음.

#### 1259

엔진이 회전하지 않음.

#### 1260

엔진의 온도가 적당한 상태로 유지 안됨.
엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
엔진의 아이들 상태가 약함.

#### 1261

필요 하다면 진단 마법사를 시행하시요.
엔진 구동이 불규칙적임.

#### 1262

엔진이 매우과열 되었음.

#### 1263

엔진이 매우과열 되었음.

#### 1264

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1265

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
엔진이 회전하지 않음.

#### 1266

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1267

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1268

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1269

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1270

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1271

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
엔진이 정지함.
엔진이 회전하지 않음.

#### 1272

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1273

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1274

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1275

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.

#### 1276

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.

#### 1277

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.

#### 1278

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.

#### 1279

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.

#### 1280

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.

#### 1281

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.

#### 1282

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.

#### 1283

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.

#### 1284

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.

#### 1285

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.

#### 1286

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.

#### 1287

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1288

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1289

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1290

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
엔진이 정지함.

#### 1291

엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.

#### 1292

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1293

엔진이 정지함.

#### 1294

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.

#### 1295

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.

#### 1296

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.

#### 1297

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.

#### 1298

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.

#### 1299

엔진이 회전하지 않음.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진의 아이들 상태가 약함.

#### 1300

엔진이 회전하지 않음.
엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.

#### 1301

엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.
엔진의 아이들 상태가 약함.

#### 1302

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.

#### 1303

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.

#### 1304

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.

#### 1305

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.

#### 1306

엔진의 아이들 상태가 약함.
엔진 구동이 불규칙적임.

#### 1307

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1308

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1309

#### 1310

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1311

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1312

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1313

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1315

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1316

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1317

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1318

엔진이 정지함.
엔진의 아이들 상태가 약함.

#### 1320

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
엔진의 아이들 상태가 약함.

#### 1321

엔진이 정지함.
엔진의 아이들 상태가 약함.

#### 1322

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
엔진의 아이들 상태가 약함.

#### 1323

#### 1324

엔진이 기동을 안함

#### 1325

엔진은 기동을하나 운전이 안됨.

#### 1326

엔진의 아이들 상태가 약함.

#### 1327

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.
엔진 구동이 불규칙적임.

#### 1328

#### 1329

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.

#### 1330

엔진이 매우과열 되었음.

#### 1332

엔진이 매우과열 되었음.

#### 1334

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.

#### 1335

엔진 체크 램프가 가끔 들어옴.

#### 1338

엔진의 아이들 상태가 약함.

#### 1341

이 부품을 확인하시오: 아이들 벨브

#### 1342

이 부품을 확인하시오: 점화 코일 2

#### 1343

이 부품을 확인하시오: 점화 코일 2

#### 1344

이 부품을 확인하시오: 점화 코일 1

#### 1345

이 부품을 확인하시오: 점화 코일 1

#### 1346

엔진의 아이들 상태가 약함.

#### 1347

엔진이 회전하지 않음.
엔진 구동이 불규칙적임.

#### 1348

엔진이 회전하지 않음.
엔진 구동이 불규칙적임.

#### 1349

엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.

#### 1350

엔진 구동이 불규칙적임.
엔진이 회전하지 않음.