# Diagnosinstruktören
Hjälp

## Innehåll

- Inledning
- Motorrum
- Meny

- Montera ihop/isär
- Klipp
- Knacka
- Lyssna
- Rengör
- Tryck
- Fyll
- Byt

- Verktygsfönster

- Instrumentbräda
- Universalinstrument
- OBD-testare
- Provlampa
- LED-testare
- Kablar

- Övriga verktyg
- Genväg till batteriet
- Mätanslutningar
- Teleportör

## Välkommen

Välkommen till hjälpfilen för EDT.

### Översikt

EDT-skärmen består 3 delar:

- het motorrum
- het meny (längst upp till vänster)
- verktygsfönster (verktygsraden längst upp till höger, eller flytande fönster om aktivt)
- övriga verktyg (verktygsraden längst ned till vänster)
- een genväg till batteriet (ikonen längst ned till höger)

## Motorrum

Allt arbete på motorstyrningssystemet utförs i motorrummet.

Om inte något menyobjekt är aktivt kan muspekaren i motorrummet ha olika utseenden:

- förstoringsglas med ett plustecken "+" (klicka för att zooma in)
- förstoringsglas med ett minustecken "-" (klicka för att zooma ut)
- pil till vänster, höger upp eller ner (klicka för att panorera i resp. riktning)
- hand (klicka för att plocka isär en komponent, för att montera ihop den igen eller för att flytta på den).

När du zoomat in helt på en komponent, kan du görakabel- och mätanslutningar.

## Meny

Längst upp till vänster på skärmen hittar du en meny. Denna innehåller muspekarverktygen: Genom att klicka på ett menyobjekt kan du utföra vissa uppgifter i motorrummet.

När du väljer ett menyobjekt ändras muspekarens utseende. Den valda uppgiften kan endast utföras på de ställen i motorrummet där en stjärna visas i muspekaren.

Exempel: Väljer du "Fyll" ändras muspekarens utseende till en bränslekanna. När du flyttar bränslekannan till en öppen tanklucka, visas en stjärna. Genom att klicka på den vänstra musknappen, fyller du tanken med bränsle.

- Montera ihop/isär
- Klipp
- Knacka
- Lyssna
- Rengör
- Tryck
- Fyll
- Byt
- Avsluta

Väljer du "Avsluta", avslutas programmet. Du måste specificera diagnosen och ange vilka ytterligare åtgärder som krävs.

### Montera ihop/isär

Flera av komponenterna kan monteras ihop eller monteras isär med hjälp av muspekaren. Muspekaren kan fungera som en skruvmejsel, en tång eller en skiftnyckel.

Komponenter som kan monteras isär manuellt (som t.ex. kontaktdon och tändkablar), kan monteras isär utan muspekaren. Muspekaren används endast på komponenter som i verkligheten kräver ett verktyg för att kunna monteras isär.

Exempel på komponenter som kan monteras ihop/isär med detta verktyg:

- tändstift
- tomgångsventil
- magnetsensor
- varvtalsgivare
- vissa luftslangar
- bränsleledningar på samlingskammaren

### Klipp

Med den här muspekaren kan du klippa av kablar vid ett kontaktdon. Då visas en bit av en avklippt kabel. Så snart en kabel klippts av, kan anslutningen endast återställas genom att man ansluter en ny kabel till de punkter som var förbundna med den ursprungliga kabeln.

### Knacka

Med den här muspekaren kan du lossa relän som fastnat.

### Lyssna

Använd den här muspekaren för att lyssna på olika komponenter med ett stetoskop.

De här komponenterna kan du lyssna på:

- insprutare
- samlingskammare
- bränslepump

### Rengör

Med den här muspekaren kan du rengöra kontaktdon. Detta löser dålig kontakt och kontaktresistans.

Andra komponenter som kan rengöras:

- tändstift
- tomgångsventil
- magnetsensor

Du kan även använda den här muspekaren som startgas. Du måste lyfta på kåpan till luftfiltret eller lossa en slang på insugningsröret.

### Tryck

Du kan trycka på kontaktdon med den här muspekaren för att det ska fungera tillfälligt om det är dålig kontakt.

### Fyll

Med den här muspekaren kan du fylla bränsletanken.

Du kan även använda den här muspekaren som startgas. Du måste lyfta på kåpan till luftfiltret eller lossa en slang på insugningsröret.

### Byt

Med den här muspekaren kan du byta säkringar. Alla andra komponenter måste "beställas" i slutet av programmet.

## Verktygsfönster

Verktygsraden längst upp till höger öppnar olika verktygsfönster. När du klickar på en ikon, visas ett flytande fönster. Detta fönster förblir synligt när du byter till en annan vy i motorrummet. Du kan flytta fönstret genom att dra det med musen. Verktyget stängs när du klickar på den lilla rektangulära "x"-knappen.

Dessa verktyg finns att tillgå (uppifrån och ned):

- Instrumentbräda
- Universalinstrument
- OBD-testare r
- Provlampa
- LED-testare
- Kablar
- Diagnos-guide

OBS! Alla verktyg finns inte att tillgå i alla simulerade felsituationer.

### Instrumentbräda

#### Gränssnittsobjekt:

Instrumentbrädan innehåller två gränssnittsobjekt:

- gaspedal (dra med musen)
- tändningslås (dra med musen)

Du kan även använda tändningslåset med hjälp av kortkommandon. Om du trycker på mellanslagstangenten sätts tändningskontakten i startläge, och när du släpper mellanslagstangenten ställs den i tändningsläge. Tändningskontakten ställs i läget "Av" genom att man trycker på shift-tangenten.

#### Instrument och varningslampor

På instrumentbrädan finns mätare för kylvätsketemperaturen, motorvarvtalet (RPM) och bränslenivån.

Längst ned på instrumentbrädan ser du olika varningslampor. Från vänster till höger är dessa:

- kylvätsketemperatur
- kontrollera motorn
- generator
- oljetryck
- bränslenivå

De olika instrumenten och varningslamporna fungerar endast om tändningen är påslagen.

### Universalinstrument

#### Gränssnittsobjekt:

Universalinstrumentet innehåller följande gränssnittsobjekt:

- på/av-knapp (klicka)
- AC/DC-knapp (klicka)
- vridomkopplare (dra med musen)
- prober (dra till anslutningspunkten i motorrummet)
- uttag (klicka för att flytta den röda proben)

Genom att dra proberna kan du koppla upp och koppla ner mätanslutningar w. Om en prob ansluts till en osynlig punkt i motorrummet, visas en teleportör.

### OBD-testare

#### Gränssnittsobjekt:

OBD-testaren innehåller följande gränssnittsobjekt:

- på/av-knapp (klicka)
- navigeringsknappar (klicka)

För att testaren ska kunna användas måste tändningen vara påslagen, annars är det ingen förbindelse med kontrollenheten.

#### Meny

Testaren kan utföra följande uppgifter:

- Realtisdata
  Med den här funktionen kan värden från givare- och ställldon avläsas. Använd navigeringsknapparna för att välja en post.
- Avläs felkoder
  Med denna funktion visas alla lagrade felkoder. Använd navigeringsknapparna om så behövs för att rulla igenom listan.
- Radera felkoder
  Med denna funktion raderas alla lagrade felkoder.

### Provlampa och LED-testare

Provlampan och LED-testaren hare en mätspets som kan dras för att upprätta en mätanslutning. Om spetsen ansluts till ett stift som är osynligt med den aktuella vyn av motorrummet, visas enteleportör.

Provlampans placering avgör om spetsen är kopplad till ett stift eller ej. Färgen på spetsen anger om den är ansluten eller ej. Om du navigerar till en annan vy i motorrummet (t.ex. om du zoomar ut), bryts förbindelsen med spetsen.

### Kablar (med och utan säkring)

Kablarna innehåller två kopparändar som kan dras för att upprätta en kabelanslutning. Om en kabelände ansluta till ett stift som är osynligt med den aktuella vyn av motorrummet, visas enteleportör.

Kablar som är anslutna på ett kontaktdons baksida förblir kopplade när kontaktdonet tas isär. Kablar som är anslutna till insidan på ett kontaktdon kopplas loss när kontaktdonet sätts samman igen.

En ansluten kabel kopplas loss genom att man klickar på stängningsknappen (en liten knapp markerad "x" längst upp)

Kablar (med och utan säkring)

#### Säkring

Om en kabel är försedd med en säkring, kan säkringen kontrolleras genom att man klickar på den. Då lyfts säkring upp ur sin hållare. Säkringar som löst ut kan bytas genom att man väljer "Byt" i menyn och klickar på säkringen.

## Övriga verktyg

Verktygsraden längst ned till vänster innehåller verktyg som förblir i motorrummet när de används. Verktygets ikon dras till en plats i motorrummet. När musknappen släpps upp, dyker verktyget upp. Verktyget tas bort genom att man klickar på det.

Dessa verktyg finns att tillgå (från vänster till höger):

- extra bränslepump (dra till originalbränslepumpen i tanken)
- kompressionsmätare (dra till tändstiftshålet, tändstiftet måste tas ur)
- testa tändstift (dra till tändstiftshålet, originaltändstiftet måste sättas i)
- startkablar (dra till batteriet)

OBS! Alla verktyg finns inte att tillgå i alla simulerade felsituationer.

## Genväg till batteriet

För snabb tilllgång till batteriet kan du klicka på knappen i det nedre högra hörnet. På batteriet ändras denna knapp till en "tillbaka"-knapp för att komma tillbaka till den plats man kom ifrån.

## Mätanslutningar

n prob kan dras för att upprätta en anslutning. Om proben ansluts till ett stift som är osynligt med den aktuella vyn av motorrummet, visas en teleportör.

ätanslutningar bryts när proben tas bort, verktyget tas bort (med stängningsknappen) och när det kontaktdon som proben är ansluten till plockas isär eller sätts samman.

## Teleportör

En teleportör åskådliggör en elektrisk anslutning till ett stift som är osynligt med den aktuella vyn av motorrummet. Om du klickar på en teleportör, kommer du tillbaka till den vy där stiftet syns. Om du ansluter en kabel till baksidan av ett kontaktdon och därefter plockar isär kontaktdonet, visas också en teleportör. Teleportören försvinner när du monterar ihop kontaktdonet igen.