<!-- saved from url=(0014)about:internet -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
	<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
	<title>Programa de Treino de Diagnóstico - Documentação</title>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
	<script type="text/javascript" src="lang.js"></script>
</head>
<body>

<div id="page">
<img src="logo.png" />
<h1>Programa de Treino de Diagnóstico</h1>

<h2>Esquema</h2>

<img src="circuit.png" />

<h3>Legenda</h3>

<ol>
<li value="1">Injectores.</li>
<li value="2">Válvula de ventilação do depósito.</li>
<li value="3">Bomba de gasolina.</li>
<li value="6">Válvula ralentí.</li>
<li value="11">Bobinas DIS.</li>
<li value="31">Contador de massa de ar</li>
<li value="33">Sensor de posição do acelerador.</li>
<li value="37">Sensor-Lambda.</li>
<li value="39">Sensor indutivo do veio de excentricos.</li>
<li value="40">Sensor Hall na árvore de cames.</li>
<li value="42">Sensor de temperatura do motor.</li>
<li value="43">Sensor de temperatura do ar.</li>
<li value="49">Sensor de velocidade.</li>
<li value="83">Ligação de diagnóstico.</li>
<li value="90">Relé primário.</li>
<li value="91">Relé da bomba de gasolina.</li>
<li value="92">Relé do ventilador de refrigeração.</li>
<li value="112">Lâmpada de controlo do motor.</li>
<li value="159">Interruptor de choque.</li>
<li value="201">Transponder</li>
<li value="208">Ventilador de refrigeração.</li>
</ol>

<h2>Sitios</h2>

<img src="locations.jpg" />
<br />
<p>A bomba de gasolina encontra-se debaixo do assento traseiro.</p>
<p>A válvula para medir a pressão da gasolina encontra-se à esquerda do injector número 1.</p>
<p>O regulador de pressão encontra-se entre os injectores 1 e 2. Em cima está o tubo de combustível e a mangueira de vácuo está em baixo.</p>
<p>O plano de onde se encontram os fusíveis e relés está imprimido na tampa da caixa dos fusíveis..</p>
<p>O contacto encontra-se no extremo direito do motor.</p>


<h2>Especificações dos componentes.</h2>

<h3>1. Injectores</h3>
<p>Resistência: 16 &Omega;</p>

<h3>2. Válvula de ventilação do depósito.</h3>
<p>Resistência: 35 &Omega;</p>

<h3>3. Bomba de gasolina</h3>
<p>Resistência: 4 &Omega;<br />
Pressão com mangueira de vácuo ligada: 280 kPa (2.8 bar)<br />
Pressão com mangueira de vácuo desligada: 380 kPa (3.8 bar)</p>

<h3>6. Válvula ralentí </h3>
<p>Resistência: 8 &Omega;</p>

<h3>11. Bobinas </h3>
<p>Resistência primária: 0,2 &Omega;<br />
Resistência secundária: 4500 &Omega;</p>

<h3>31. Caudalímetro</h3>
<p>Tensão de saída:<br />
<img src="airflow.png" />

</p>

<h3>33. Sensor de posição do acelerador</h3>
<p>Resistência: 5000 &Omega;<br />
Tensão de saída:<br />
<img src="throttle.png" />

<h3>37. Sensor Lambda</h3>
<p>Tensão de saída, mistura pobre:&nbsp; 0,15 V<br />
Tensão de saída, mistura rica: 0,85 V</p>

<h3>38. Sensor Indutivo</h3>
<p>Resistência: 200 &Omega;</p>

<h3>42. Sensor de temperatura do motor</h3>
<p>Característica:<br />
<img src="temperature.png" /></p>

<h3>43. Sensor de temperatura do ar</h3>
<p>Característica:<br />
<img src="temperature.png" /></p>

<h3>201. Transponder</h3>
<p>Tensão de saída: 1,5 v</p>

<h3>208. Ventilador de refrigeração</h3>
<p>Resistência: 1 &Omega;</p>



<h2>Códigos de avarias</h2>

<h3>Procedimento</h3>
<p>Os códigos de avaria determinam-se com a máquina de diagnóstico OBD.</p>
<p>O registo de códigos pode apagar-se com esta máquina de diagnóstico.</p>

<h3>Códigos</h3>
<ol>
	<li>A mistura é rica: O sensor Lambda fora de serviço.</li>
	<li>A mistura é pobre: O sensor Lambda está fora de serviço.</li>
	<li>A tensão do medidor de massa de ar está fora dos limites.</li>
	<li>A tensão do sensor da posição do acelerador está fora dos limites.</li>
	<li>Falta sinal de Hall.</li>
	<li>A tensão do sensor de temperatura de ar está fora dos limites.</li>
	<li>A tensão do sensor de temperatura do motor está fora dos limites.</li>
	<li>A tensão do sensor Lambda está fora dos limites.</li>
	<li>Falta sinal do sensor indutivo.</li>
	<li>Defeito no circuito dos injectores.</li>
	<li>Defeito no circuito da válvula de ventilação do depósito.</li>
	<li>Defeito no circuito da válvula de ralentí.</li>
	<li>Defeito no circuito das bobinas.</li>
	<li>Defeito no circuito do relé primário.</li>
	<li>Defeito no circuito do relé da bomba de gasolina.</li>
	<li>Defeito no circuito do relé do ventilador.</li>
</ol>


</div>
</body>
</html>
