# Diagnostický trenažér

#### 1187

žiadne rušenie

#### 1188

Motor neštartuje.
Skontrolujte nasledovné komponenty:batéria

#### 1189

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.
Skontrolujte nasledovné komponenty:zámok zapaľovania

#### 1190

Skontrolujte nasledovné komponenty:batéria

#### 1191

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.
Skontrolujte nasledovné komponenty:riadiaca jednotka

#### 1192

Skontrolujte nasledovné komponenty:riadiaca jednotka

#### 1193

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.
Skontrolujte nasledovné komponenty:hlavné relé

#### 1194

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.
Skontrolujte nasledovné komponenty:hlavné relé

#### 1195

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.
Skontrolujte nasledovné komponenty:relé palivového čerpadla

#### 1196

Skontrolujte nasledovné komponenty:palivové čerpadlo

#### 1197

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Ak je to potrebné použite vedené hľadanie chyby.
Motor nejde do otáčok.

#### 1198

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Ak je to potrebné použite vedené hľadanie chyby.
Motor má prerušovaný chod.

#### 1199

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Ak je to potrebné použite vedené hľadanie chyby.
Motor má prerušovaný chod.

#### 1200

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Ak je to potrebné použite vedené hľadanie chyby.
Motor má prerušovaný chod.

#### 1201

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Ak je to potrebné použite vedené hľadanie chyby.
Motor má prerušovaný chod.

#### 1202

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Ak je to potrebné použite vedené hľadanie chyby.
Motor nejde do otáčok.

#### 1203

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Ak je to potrebné použite vedené hľadanie chyby.
Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1204

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Ak je to potrebné použite vedené hľadanie chyby.
Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1205

Ak je to potrebné použite vedené hľadanie chyby.
Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1206

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor zhasína.

#### 1207

Motor nejde do otáčok.

#### 1208

Motor nejde do otáčok.

#### 1209

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.

#### 1210

Motor má prerušovaný chod.

#### 1211

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.

#### 1212

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.

#### 1213

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Motor má prerušovaný chod.
Motor má prerušovaný chod.

#### 1214

Motor bude príliš zohriaty.
Motor pri voľnobehu nebeží plynule.

#### 1215

Motor nejde do otáčok.

#### 1216

Motor bude príliš zohriaty.
Kontrolná žiarovka OBD bliká.

#### 1217

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.
Skontrolujte nasledovné komponenty:bezpečnostný spínač prívodu paliva

#### 1218

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.
Skontrolujte nasledovné komponenty:riadiaca jednotka

#### 1219

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.
Skontrolujte nasledovné komponenty:riadiaca jednotka

#### 1220

Motor bude príliš zohriaty.
Skontrolujte nasledovné komponenty:ventilátor chladiča

#### 1221

Motor bude príliš zohriaty.
Skontrolujte nasledovné komponenty:ventilátor chladiča

#### 1222

Motor bude príliš zohriaty.
Skontrolujte nasledovné komponenty:relé ventiátora vetrania

#### 1223

Motor neudrží normálnu prevádzkovú teplotu.
Skontrolujte nasledovné komponenty:relé ventiátora vetrania

#### 1224

Motor bude príliš zohriaty.
Skontrolujte nasledovné komponenty:relé ventiátora vetrania

#### 1225

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.
Skontrolujte nasledovné komponenty:zapaľovacia cievka 1

#### 1226

Motor má prerušovaný chod.
Skontrolujte nasledovné komponenty:snímač polohy šktriacej klapky

#### 1227

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Skontrolujte nasledovné komponenty:zapaľovací kábel 1

#### 1228

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Skontrolujte nasledovné komponenty:zapaľovacia sviečka 4

#### 1229

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Skontrolujte nasledovné komponenty:zapaľovací kábel 2

#### 1230

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Skontrolujte nasledovné komponenty:zapaľovacia sviečka 3

#### 1231

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Motor zhasína.
Skontrolujte nasledovné komponenty:odvzdušňovací ventil filtra z aktívnym uhlím

#### 1232

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Skontrolujte nasledovné komponenty:ventil voľnobehu

#### 1233

Motor zhasína.
Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Skontrolujte nasledovné komponenty:ventil voľnobehu

#### 1234

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Skontrolujte nasledovné komponenty:vstrekovací ventil 2

#### 1235

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Skontrolujte nasledovné komponenty:vstrekovací ventil 1

#### 1236

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Skontrolujte nasledovné komponenty:vstrekovací ventil 3

#### 1237

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Skontrolujte nasledovné komponenty:vstrekovací ventil 4

#### 1238

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.
Skontrolujte nasledovné komponenty:zapaľovacia cievka 1

#### 1239

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.
Skontrolujte nasledovné komponenty:zapaľovacia cievka 2

#### 1240

Motor nejde do otáčok.
Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Skontrolujte nasledovné komponenty:zapaľovacia cievka 1

#### 1241

Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.
Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Skontrolujte nasledovné komponenty:zapaľovacia cievka 2

#### 1242

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.
Skontrolujte nasledovné komponenty:zapaľovacia cievka 1

#### 1243

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.
Skontrolujte nasledovné komponenty:zapaľovacia cievka 2

#### 1244

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.
Skontrolujte nasledovné komponenty:zapaľovacia cievka 1

#### 1245

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.
Skontrolujte nasledovné komponenty:zapaľovacia cievka 2

#### 1246

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Skontrolujte nasledovné komponenty:vstrekovací ventil 1

#### 1247

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Skontrolujte nasledovné komponenty:vstrekovací ventil 2

#### 1248

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Skontrolujte nasledovné komponenty:vstrekovací ventil 3

#### 1249

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Skontrolujte nasledovné komponenty:vstrekovací ventil 4

#### 1250

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.
Skontrolujte nasledovné komponenty:vstrekovací ventil 1

#### 1251

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.
Skontrolujte nasledovné komponenty:vstrekovací ventil 2

#### 1252

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.
Skontrolujte nasledovné komponenty:vstrekovací ventil 3

#### 1253

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.
Skontrolujte nasledovné komponenty:vstrekovací ventil 4

#### 1254

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.
Skontrolujte nasledovné komponenty:vstrekovací ventil 1

#### 1255

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.
Skontrolujte nasledovné komponenty:vstrekovací ventil 2

#### 1256

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.
Skontrolujte nasledovné komponenty:vstrekovací ventil 3

#### 1257

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.
Skontrolujte nasledovné komponenty:vstrekovací ventil 4

#### 1258

Motor má prerušovaný chod.
Motor bude príliš zohriaty.

#### 1259

Motor nejde do otáčok.

#### 1260

Motor neudrží normálnu prevádzkovú teplotu.
Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Motor pri voľnobehu nebeží plynule.

#### 1261

Ak je to potrebné použite vedené hľadanie chyby.
Motor má prerušovaný chod.

#### 1262

Motor bude príliš zohriaty.

#### 1263

Motor bude príliš zohriaty.

#### 1264

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1265

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Motor nejde do otáčok.

#### 1266

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1267

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1268

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1269

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1270

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1271

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Motor zhasína.
Motor nejde do otáčok.

#### 1272

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1273

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1274

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1275

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.

#### 1276

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.

#### 1277

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.

#### 1278

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.

#### 1279

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.

#### 1280

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.

#### 1281

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.

#### 1282

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.

#### 1283

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.

#### 1284

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.

#### 1285

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.

#### 1286

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.

#### 1287

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1288

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1289

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1290

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Motor zhasína.

#### 1291

Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.

#### 1292

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1293

Motor zhasína.

#### 1294

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.

#### 1295

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.

#### 1296

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.

#### 1297

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.

#### 1298

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.

#### 1299

Motor nejde do otáčok.
Motor má prerušovaný chod.
Motor pri voľnobehu nebeží plynule.

#### 1300

Motor nejde do otáčok.
Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.

#### 1301

Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.
Motor pri voľnobehu nebeží plynule.

#### 1302

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.

#### 1303

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.

#### 1304

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.

#### 1305

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.

#### 1306

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.
Motor má prerušovaný chod.

#### 1307

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1308

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1309

#### 1310

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1311

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1312

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1313

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1315

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1316

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1317

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1318

Motor zhasína.
Motor pri voľnobehu nebeží plynule.

#### 1319

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1320

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Motor pri voľnobehu nebeží plynule.

#### 1321

Motor zhasína.
Motor pri voľnobehu nebeží plynule.

#### 1322

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Motor pri voľnobehu nebeží plynule.

#### 1323

#### 1324

Motor neštartuje.

#### 1325

Motor sa pri štartovaní pretáča, ale nenaskočí.

#### 1326

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.

#### 1327

Kontrolná žiarovka OBD bliká.
Motor má prerušovaný chod.

#### 1328

#### 1329

Kontrolná žiarovka OBD bliká.

#### 1330

Motor bude príliš zohriaty.

#### 1331

Motor neudrží normálnu prevádzkovú teplotu.

#### 1332

Motor bude príliš zohriaty.

#### 1333

Kontrolná žiarovka OBD bliká.

#### 1334

Kontrolná žiarovka OBD bliká.

#### 1335

Kontrolná žiarovka OBD bliká.

#### 1336

Motor zhasína.

#### 1337

Motor zhasína.

#### 1338

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.

#### 1341

Skontrolujte nasledovné komponenty:ventil voľnobehu

#### 1342

Skontrolujte nasledovné komponenty:zapaľovacia cievka 2

#### 1343

Skontrolujte nasledovné komponenty:zapaľovacia cievka 2

#### 1344

Skontrolujte nasledovné komponenty:zapaľovacia cievka 1

#### 1345

Skontrolujte nasledovné komponenty:zapaľovacia cievka 1

#### 1346

Motor pri voľnobehu nebeží plynule.

#### 1347

Motor nejde do otáčok.
Motor má prerušovaný chod.

#### 1348

Motor nejde do otáčok.
Motor má prerušovaný chod.

#### 1349

Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.

#### 1350

Motor má prerušovaný chod.
Motor nejde do otáčok.