Documentation système de management du moteur EDT

# Diagnostic entraîneur

## Schéma

### Légende

1. injecteurs
2. soupape ventilation réservoir
3. pompe à carburant
4. soupape stationnaire
5. bobines DIS
6. mesureur de masse d'air
7. détecteur de position soupape de gaz
8. détecteur lambda
9. détecteur inductif sur le vilebrequin
10. détecteur Hall sur l'arbre à cames
11. détecteur de température de moteur
12. détecteur de température d'air
13. détecteur de vitesse
14. diagnostic fiche
15. relais principal
16. relais pompe
17. relais ventilateur
18. lampe de controle du moteur
19. interrupteur tamponneur
20. transpondeur
21. ventilateur froid

## Situation

La pompe à carburant se trouve sous la banquette arrière.

La valve pour la mesure de la pression du carburant se trouve à gauche de l'injecteur 1.

Le régulateur de pression se trouve entre les injecteurs 1 et 2. Au-dessus, il y a la conduite de carburant, en-dessous, il y a le tuyau vacuum.

Les locations des fusibles et relais sont données dans la partie armoire de relai. .

La serrure de contact est disponible via le côté droit.

## Spécifications sur les composants

### 1. Injecteurs

Résistance: 16 Ω

### 2. Soupape de ventilation réservoir

Résistance: 35 Ω

### 3. Pompe à carburant

Résistance: 4 Ω
Pression attaché à vide: 280 kPa (2.8 bar)
Pression tuyau détaché: 380 kPa (3.8 bar)

### 6. Soupape stationnaire

Résistance: 8 Ω

### 11. Bobines

Résistance primaire: 0,2 Ω
Résistance secondaire: 4500 Ω

### 31. Mesureur de masse d'air

Tension sortie:

### 33. Détecteur de position de soupape de gaz

Résistance: 5000 Ω
Tension sortie:

### 37. Détecteur lambda

Tension sortie faible: 0,15 V
Tension sortie forte: 0,85 V

### 38. Détecteur inductif

Résistance: 200 Ω

### 42. détecteur de température de moteur

Caractéristique:

### 43. Détecteur de température de l'air

Caractéristique:

### 201. Transpondeur

Tension sortie: 1,5 v

### 208. Ventilateur froid

Résistance: 1 Ω

## Codes de fautes

### Procédure

Les codes de fautes sont lus avec le OBD-tester.

Le registre des codes faux peut également être effacé avec ce testeur.

### Codes

1. Le moteur tourne fort: le détecteur lambda n'est plus actif
2. Le moteur tourne peu: le détecteur lambda n'est plus actif
3. Tension mesureur de masse d'air hors de portée
4. Tension détecteur de position soupape de gaz hors de portée
5. Pas de signal Hall
6. Tension détecteur de température de l'air hors de portée
7. Tension détecteur de température du moteur hors de portée
8. Tension détecteur lambda hors de portée
9. Pas de signal détecteur inductif
10. Défaut dans le circuit des injecteurs
11. Défaut dans le circuit de la soupape de ventilation du réservoir
12. Défaut dans le circuit de la soupape stationnaire
13. Défaut dans le circuit des bobines
14. Défaut dans le circuit du relais principal
15. Défaut dans le circuit du relais de la pompe
16. Défaut dans le circuit du relais du ventilateur