# Motor Diagnosis

#### 1187

No hay fallos

#### 1189

El motor de arranque funciona, pero el motor no se pone en marcha.
Compruebe el siguiente componente: El contacto

#### 1190

Compruebe el siguiente componente: batería

#### 1193

El motor de arranque funciona, pero el motor no se pone en marcha.
Compruebe el siguiente componente: relé principal

#### 1194

El motor de arranque funciona, pero el motor no se pone en marcha.
Compruebe el siguiente componente: relé principal

#### 1195

El motor de arranque funciona, pero el motor no se pone en marcha.
Compruebe el siguiente componente: relé de la bomba

#### 1196

Compruebe el siguiente componente: bomba de combustible

#### 1197

La lámpara de control se enciende intermitentemente.
Utiliza la ayuda diagnostica si lo necesitas.
El motor no acelera.

#### 1198

La lámpara de control se enciende intermitentemente.
Utiliza la ayuda diagnostica si lo necesitas.
El motor marcha irregular.

#### 1199

La lámpara de control se enciende intermitentemente.
Utiliza la ayuda diagnostica si lo necesitas.
El motor marcha irregular.

#### 1200

La lámpara de control se enciende intermitentemente.
Utiliza la ayuda diagnostica si lo necesitas.
El motor marcha irregular.

#### 1201

La lámpara de control se enciende intermitentemente.
Utiliza la ayuda diagnostica si lo necesitas.
El motor marcha irregular.

#### 1202

La lámpara de control se enciende intermitentemente.
Utiliza la ayuda diagnostica si lo necesitas.
El motor no acelera.

#### 1203

La lámpara de control se enciende intermitentemente.
Utiliza la ayuda diagnostica si lo necesitas.
El motor de arranque funciona, pero el motor no se pone en marcha.

#### 1205

Utiliza la ayuda diagnostica si lo necesitas.
El motor de arranque funciona, pero el motor no se pone en marcha.

#### 1206

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor se para.

#### 1207

El motor no acelera.

#### 1208

El motor no acelera.

#### 1209

El ralentí del motor es muy irregular.

#### 1210

El motor marcha irregular.

#### 1211

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.

#### 1212

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.

#### 1213

La lámpara de control se enciende intermitentemente.
El motor marcha irregular.
El motor marcha irregular.

#### 1215

El motor no acelera.

#### 1216

El motor se calienta.
La lámpara de control se enciende intermitentemente.

#### 1217

El motor de arranque funciona, pero el motor no se pone en marcha.
Compruebe el siguiente componente: interruptor de inercia

#### 1220

El motor se calienta.
Compruebe el siguiente componente: ventilador

#### 1225

El motor de arranque funciona, pero el motor no se pone en marcha.
Compruebe el siguiente componente: bobina 1

#### 1226

El motor marcha irregular.
Compruebe el siguiente componente: el sensor de la mariposa

#### 1227

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
Compruebe el siguiente componente: Cable de bujía 1

#### 1228

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
Compruebe el siguiente componente: bujía 4

#### 1229

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
Compruebe el siguiente componente: Cable de bujía 2

#### 1230

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
Compruebe el siguiente componente: bujía 3

#### 1231

La lámpara de control se enciende intermitentemente.
El motor se para.
Compruebe el siguiente componente: válvula de ventilación del depósito

#### 1232

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
Compruebe el siguiente componente: la válvula ralentí

#### 1233

El motor se para.
El ralentí del motor es muy irregular.
Compruebe el siguiente componente: la válvula ralentí

#### 1234

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
Compruebe el siguiente componente: inyector 2

#### 1235

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
Compruebe el siguiente componente: inyector 1

#### 1236

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
Compruebe el siguiente componente: inyector 3

#### 1237

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
Compruebe el siguiente componente: inyector 4

#### 1238

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.
Compruebe el siguiente componente: bobina 1

#### 1239

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.
Compruebe el siguiente componente: bobina 2

#### 1240

El motor no acelera.
El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
Compruebe el siguiente componente: bobina 1

#### 1241

El motor marcha irregular.
El motor no acelera.
El ralentí del motor es muy irregular.
Compruebe el siguiente componente: bobina 2

#### 1242

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.
Compruebe el siguiente componente: bobina 1

#### 1243

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.
Compruebe el siguiente componente: bobina 2

#### 1244

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.
Compruebe el siguiente componente: bobina 1

#### 1245

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.
Compruebe el siguiente componente: bobina 2

#### 1246

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
Compruebe el siguiente componente: inyector 1

#### 1247

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
Compruebe el siguiente componente: inyector 2

#### 1248

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
Compruebe el siguiente componente: inyector 3

#### 1249

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
Compruebe el siguiente componente: inyector 4

#### 1250

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.
Compruebe el siguiente componente: inyector 1

#### 1251

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.
Compruebe el siguiente componente: inyector 2

#### 1252

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.
Compruebe el siguiente componente: inyector 3

#### 1253

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.
Compruebe el siguiente componente: inyector 4

#### 1254

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.
Compruebe el siguiente componente: inyector 1

#### 1255

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.
Compruebe el siguiente componente: inyector 2

#### 1256

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.
Compruebe el siguiente componente: inyector 3

#### 1257

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.
Compruebe el siguiente componente: inyector 4

#### 1258

El motor marcha irregular.
El motor se calienta.

#### 1259

El motor no acelera.

#### 1260

La temperatura del motor no es estable.
La lámpara de control se enciende intermitentemente.
El ralentí del motor es muy irregular.

#### 1261

Utiliza la ayuda diagnostica si lo necesitas.
El motor marcha irregular.

#### 1262

El motor se calienta.

#### 1263

El motor se calienta.

#### 1264

El motor de arranque funciona, pero el motor no se pone en marcha.

#### 1265

La lámpara de control se enciende intermitentemente.
El motor no acelera.

#### 1266

El motor de arranque funciona, pero el motor no se pone en marcha.

#### 1267

El motor de arranque funciona, pero el motor no se pone en marcha.

#### 1268

El motor de arranque funciona, pero el motor no se pone en marcha.

#### 1271

La lámpara de control se enciende intermitentemente.
El motor se para.
El motor no acelera.

#### 1272

El motor de arranque funciona, pero el motor no se pone en marcha.

#### 1273

El motor de arranque funciona, pero el motor no se pone en marcha.

#### 1275

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.

#### 1276

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.

#### 1277

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.

#### 1278

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.

#### 1279

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.

#### 1280

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.

#### 1281

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.

#### 1282

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.

#### 1283

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.

#### 1284

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.

#### 1285

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.

#### 1286

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.

#### 1287

La lámpara de control se enciende intermitentemente.
El motor de arranque funciona, pero el motor no se pone en marcha.

#### 1288

La lámpara de control se enciende intermitentemente.
El motor de arranque funciona, pero el motor no se pone en marcha.

#### 1290

La lámpara de control se enciende intermitentemente.
El motor se para.

#### 1291

El motor marcha irregular.
El motor no acelera.

#### 1293

El motor se para.

#### 1294

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.

#### 1295

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.

#### 1296

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.

#### 1297

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.

#### 1298

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.

#### 1299

El motor no acelera.
El motor marcha irregular.
El ralentí del motor es muy irregular.

#### 1300

El motor no acelera.
El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.

#### 1301

El motor marcha irregular.
El motor no acelera.
El ralentí del motor es muy irregular.

#### 1302

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.

#### 1303

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.

#### 1304

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.

#### 1305

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.
El motor no acelera.

#### 1306

El ralentí del motor es muy irregular.
El motor marcha irregular.

#### 1312

El motor de arranque funciona, pero el motor no se pone en marcha.

#### 1315

El motor de arranque funciona, pero el motor no se pone en marcha.

#### 1316

El motor de arranque funciona, pero el motor no se pone en marcha.

#### 1317

El motor de arranque funciona, pero el motor no se pone en marcha.

#### 1320

La lámpara de control se enciende intermitentemente.
El ralentí del motor es muy irregular.

#### 1321

El motor se para.
El ralentí del motor es muy irregular.

#### 1323

#### 1324

El motor no se pone en marcha.

#### 1326

El ralentí del motor es muy irregular.

#### 1327

La lámpara de control se enciende intermitentemente.
El motor marcha irregular.

#### 1328

#### 1329

La lámpara de control se enciende intermitentemente.

#### 1337

El motor se para.

#### 1338

El ralentí del motor es muy irregular.

#### 1341

Compruebe el siguiente componente: la válvula ralentí

#### 1342

Compruebe el siguiente componente: bobina 2

#### 1343

Compruebe el siguiente componente: bobina 2

#### 1344

Compruebe el siguiente componente: bobina 1

#### 1345

Compruebe el siguiente componente: bobina 1

#### 1346

El ralentí del motor es muy irregular.

#### 1347

El motor no acelera.
El motor marcha irregular.

#### 1348

El motor no acelera.
El motor marcha irregular.

#### 1349

El motor marcha irregular.
El motor no acelera.

#### 1350

El motor marcha irregular.
El motor no acelera.